IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Structural]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2022-01-28T21:58:24"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "21.1.50.27 - Exporter 21.4.0.0 - Alternate UI 21.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)"

People and organizations
  Person "Timur.Shar" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Timur.Shar" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1630405640 (2021-08-31T10:27:20Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  MASSFLOWRATEUNIT: derived
  ROTATIONALFREQUENCYUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "П"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 44′ 57.789001″ | longitude 37° 38′ 4.304809″ | elevation above sea level 203500.
    IFCBUILDING "Наименование здания" | long name "Наименование здания" | postal address: "Адрес проекта", "55.7493858337402", "37.6345291137695"
      IFCBUILDINGSTOREY "Подвал" | long name "Подвал" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation -4900.
        contains 166 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 900" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 900" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 900:2613521" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 1:Фундамент несущей конструкции 1" | object type "Фундамент несущей конструкции 1:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | names: "Фундамент несущей конструкции 1:Фундамент несущей конструкции 1:2614986" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 2:Фундамент несущей конструкции 1" | object type "Фундамент несущей конструкции 2:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | names: "Фундамент несущей конструкции 2:Фундамент несущей конструкции 1:2616303" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 3:Фундамент несущей конструкции 1" | object type "Фундамент несущей конструкции 3:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | names: "Фундамент несущей конструкции 3:Фундамент несущей конструкции 1:2617108" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 4:Фундамент несущей конструкции 1" | object type "Фундамент несущей конструкции 4:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | names: "Фундамент несущей конструкции 4:Фундамент несущей конструкции 1:2618228" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 350:2620879" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 350:2621531" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 350:2621588" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 350:2621612" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 350:2621640" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 400:2621668" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 400:2621817" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 400:2621839" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622185" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622664" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622719" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622736" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622751" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622766" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622781" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622796" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622811" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622861" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622863" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622865" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622867" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622904" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622906" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622908" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2622942" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2623109" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2623124" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2623139" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          34 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2642950", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2643044", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2643187" (+31 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
          38 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2644708", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2644786", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2650769" (+35 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250:2644904", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250:2644989", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250:2651507" (+5 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_900" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_900" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_900:2645213" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1050" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1050" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1050:2645772" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1250" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1250" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1250:2645927" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000:2646060", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000:2646919", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000:2647144" (+1 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Стены 1:Стены 1" | object type "Стены 1:Стены 1" | names: "Стены 1:Стены 1:2646637" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_500" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_500" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_500:2646772", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_500:2652890" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          16 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400:2647286", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400:2648778", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400:2652547" (+13 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Стены 2:Стены 2" | object type "Стены 2:Стены 2" | names: "Стены 2:Стены 2:2648168" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700:2648247", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700:2816463" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1600" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1600" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1600:2648476" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_350" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_350" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_350:2657552" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Стены 3:Стены 3" | object type "Стены 3:Стены 3" | names: "Стены 3:Стены 3:2672222" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Стены 4:Стены 4" | object type "Стены 4:Стены 4" | names: "Стены 4:Стены 4:2673015" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2694719" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 1:Лестницы 1" | object type "Лестницы 1:Лестницы 1" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 1:Лестницы 1:2695925" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2695971" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 2:Лестницы 2" | object type "Лестницы 2:Лестницы 2" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 2:Лестницы 2:2696620" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 4:Лестницы 4" | object type "Лестницы 4:Лестницы 4" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 4:Лестницы 4:2698916" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 5:Лестницы 5" | object type "Лестницы 5:Лестницы 5" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 5:Лестницы 5:2701887" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 6:Лестницы 6" | object type "Лестницы 6:Лестницы 6" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 6:Лестницы 6:2703224" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 7:Лестницы 7" | object type "Лестницы 7:Лестницы 7" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 7:Лестницы 7:2704968" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 8:Лестницы 8" | object type "Лестницы 8:Лестницы 8" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 8:Лестницы 8:2706136" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 9:Лестницы 9" | object type "Лестницы 9:Лестницы 9" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 9:Лестницы 9:2707320" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 10:Лестницы 10" | object type "Лестницы 10:Лестницы 10" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 10:Лестницы 10:2708706" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 11:Лестницы 11" | object type "Лестницы 11:Лестницы 11" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 11:Лестницы 11:2711332" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 12:Лестницы 12" | object type "Лестницы 12:Лестницы 12" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 12:Лестницы 12:2715926" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 13:Лестницы 13" | object type "Лестницы 13:Лестницы 13" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 13:Лестницы 13:2717500" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 14:Лестницы 14" | object type "Лестницы 14:Лестницы 14" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 14:Лестницы 14:2726562" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 15:Лестницы 15" | object type "Лестницы 15:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 15:Лестницы 15:2728813" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 3:Лестницы 3" | object type "Лестницы 3:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 3:Лестницы 3:2736008" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2815561" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Несущие колонны 1:Несущие колонны 1" | object type "Несущие колонны 1:Несущие колонны 1" | COLUMN | names: "Несущие колонны 1:Несущие колонны 1:2815788" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "По умолчанию": "По умолчанию") | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 42:Лестницы 42" | object type "Лестницы 42:Лестницы 42" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 42:Лестницы 42:2825506" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 01" | long name "Этаж 01" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 0.
        contains 151 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2623292" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2623946" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2624282" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:Плита 800" | object type "Перекрытие:Плита 800" | FLOOR | names: "Перекрытие:Плита 800:2625406" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:Плита 1550" | object type "Перекрытие:Плита 1550" | FLOOR | names: "Перекрытие:Плита 1550:2625625" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2626318" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2626809" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627038" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627064" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627088" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627126" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627135" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700:2627642" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2627777" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2628012" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_580" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_580" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_580:2628361" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2628489" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638285" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638583" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638598" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638613" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638628" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638643" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638658" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638673" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638692" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638709" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638724" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638739" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638754" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638769" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638784" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638801" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600:2638816" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          81 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2661962", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2662105", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2662272" (+78 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          12 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2663746", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2664124", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2666318" (+9 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм:2674963" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм:2675005" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_270" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_270" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_270:2675917" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250:2676049" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250:2676333" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250:2676421" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250:2676459" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2696721", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2821661", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2821733" (+1 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2697062" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2698112" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727145" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 16:Лестницы 15" | object type "Лестницы 16:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 16:Лестницы 15:2728910" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 22:Лестницы 22" | object type "Лестницы 22:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 22:Лестницы 22:2731670" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 29:Лестницы 3" | object type "Лестницы 29:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 29:Лестницы 3:2736174" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 34:Лестницы 34" | object type "Лестницы 34:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 34:Лестницы 34:2737819" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 300" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 300" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 300:2819171" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 300" | object type "Фундаментная плита:Фундамент 300" | BASESLAB | names: "Фундаментная плита:Фундамент 300:2819587" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2820137" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2820201" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2820557" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2822064" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 02" | long name "Этаж 02" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 4200.
        contains 166 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2629249" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2631859" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2632150" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2633427" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2633933" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2635163" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2635815" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2635888" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2635912" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2635938" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2635985" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2636011" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2636035" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2636077" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2637098" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2638165" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2638212" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2638253" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641582" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641721" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641738" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641751" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641764" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641777" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641790" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641803" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641816" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641831" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641844" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641857" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641870" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641883" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х525" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х525" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х525:2641896" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641945" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2641991" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          91 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2676603", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2676730", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2676849" (+88 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          30 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2677490", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2677757", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2680041" (+27 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400:2686471", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400:2686557" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_265" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_265" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_265:2691855" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2692782" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727221" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 17:Лестницы 15" | object type "Лестницы 17:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 17:Лестницы 15:2729577" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 23:Лестницы 22" | object type "Лестницы 23:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 23:Лестницы 22:2732191" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733648" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 30:Лестницы 3" | object type "Лестницы 30:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 30:Лестницы 3:2736644" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 35:Лестницы 34" | object type "Лестницы 35:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 35:Лестницы 34:2738043" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 03" | long name "Этаж 03" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 8100.
        contains 78 elements
          43 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604728", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604730", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604732" (+40 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2604762", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2604768" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608910" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608912" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608914" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608916" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608918" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608920" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608922" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608924" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608926" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608928" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608930" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608932" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608934" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608936" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608938" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608940" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608942" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2638971" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2639013" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2639038" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2639049" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_400" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_400" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_400:2639372" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм:2640273" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2641431" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2641467" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2641491" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2641515" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727264" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 18:Лестницы 15" | object type "Лестницы 18:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 18:Лестницы 15:2729622" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 24:Лестницы 22" | object type "Лестницы 24:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 24:Лестницы 22:2732466" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733730" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 31:Лестницы 3" | object type "Лестницы 31:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 31:Лестницы 3:2736688" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 36:Лестницы 34" | object type "Лестницы 36:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 36:Лестницы 34:2738280" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 04" | long name "Этаж 04" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 12000.
        contains 85 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422648" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422929" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422937" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422945" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422953" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422961" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422969" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422977" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422985" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422993" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423001" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423009" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423017" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423025" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423033" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423041" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423049" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423134" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423136" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423138" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423140" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423142" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423144" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423146" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423148" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423150" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423152" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423154" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423156" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423158" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423160" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423162" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2423164" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          43 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604885", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604887", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2604889" (+40 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2604919", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2604925" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608854" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727330" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 20:Лестницы 15" | object type "Лестницы 20:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 20:Лестницы 15:2730099" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 25:Лестницы 22" | object type "Лестницы 25:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 25:Лестницы 22:2732510" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733758" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 32:Лестницы 3" | object type "Лестницы 32:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 32:Лестницы 3:2736734" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 37:Лестницы 34" | object type "Лестницы 37:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 37:Лестницы 34:2738326" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 05" | long name "Этаж 05" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 15900.
        contains 514 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2421642" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422293" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422301" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422309" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422317" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422325" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422333" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422341" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422349" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422357" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422365" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422373" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422381" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422389" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422397" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422405" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2422413" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422508" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422510" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422512" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422514" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422516" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422518" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422520" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422522" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422524" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422526" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422528" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422530" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422532" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422534" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422536" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422538" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          43 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2605042", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2605044", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2605046" (+40 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2605076", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2605082" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2608787" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727344" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 19:Лестницы 15" | object type "Лестницы 19:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 19:Лестницы 15:2729667" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 26:Лестницы 22" | object type "Лестницы 26:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 26:Лестницы 22:2732554" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733788" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 33:Лестницы 3" | object type "Лестницы 33:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 33:Лестницы 3:2736778" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 38:Лестницы 34" | object type "Лестницы 38:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 38:Лестницы 34:2738374" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90646*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90648*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          116 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "90651*896-15-КМ1!Design Model", "90654*896-15-КМ1!Design Model", "90671*896-15-КМ1!Design Model" (+113 more) | material: "Metal painted (White)" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90657*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90667*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90669*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90685*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90687*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90703*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90705*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90714*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90720*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90722*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90724*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90746*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90748*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90752*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90754*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90756*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90758*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "90772*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90872*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90880*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90882*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90884*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90886*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90888*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90890*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90892*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90897*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90899*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90917*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90919*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90927*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90935*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90937*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90939*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90941*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90943*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90945*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "90947*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91150*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91152*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91154*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91156*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91158*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91166*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91168*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91170*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91172*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91174*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91507*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91509*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91511*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "91513*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "103887*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "103901*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "104204*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "104208*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "104212*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "104214*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104216*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104218*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104374*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104377*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104379*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104386*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104389*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104391*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104410*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104412*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104414*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104417*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104419*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104421*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104423*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104431*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104433*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104441*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104443*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104445*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104447*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104449*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104451*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104453*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104455*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104457*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104459*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104462*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104464*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104466*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104468*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104470*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104472*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104498*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104790*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104799*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104804*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104806*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104808*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104813*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104815*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104817*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104826*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104828*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104839*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104841*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104843*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104845*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104847*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104849*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104851*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104853*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104855*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104859*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Стальной Профиль Полый" | descriptions: "104861*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104864*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104866*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104868*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104870*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104872*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104874*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104877*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104879*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104881*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104883*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104885*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104887*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104889*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104891*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104893*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104895*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104897*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104899*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104901*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104903*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104905*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104907*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104909*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104911*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104913*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104915*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104917*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104919*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104921*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104923*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104925*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104927*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104929*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104931*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104933*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104935*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104937*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104939*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104941*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104943*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104945*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104947*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104949*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104951*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104953*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104955*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104957*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104959*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104961*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104963*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104965*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104967*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104969*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104971*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104973*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104975*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104977*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104979*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104981*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104983*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104985*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104987*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104989*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104991*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104993*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104995*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104997*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104999*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105001*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105003*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105005*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105007*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105009*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105011*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105013*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105015*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105017*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105019*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "105021*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106471*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106474*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106476*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106478*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106480*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106482*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106484*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106486*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106488*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106490*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106492*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106494*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106496*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106498*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106500*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106502*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106504*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106506*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106508*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106510*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106512*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106514*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106516*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106518*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106520*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106522*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106524*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106526*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106528*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106530*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106532*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106534*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106536*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106538*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106540*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106542*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106556*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106558*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106560*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106562*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106564*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106566*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106568*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106570*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106572*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106574*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106576*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106578*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106580*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106582*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106584*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106586*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106588*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106590*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106592*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106600*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106602*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106604*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106606*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106608*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106610*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106612*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106630*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106670*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106672*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106674*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106676*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106678*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106680*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106682*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106684*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106686*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106688*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106690*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106692*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106694*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106696*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106698*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106700*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106702*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106704*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106706*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106708*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106710*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106712*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106714*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106716*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106718*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106720*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106722*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106724*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106726*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106728*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106730*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106732*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106734*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106736*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106738*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106740*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106742*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106744*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106746*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106748*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106750*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106752*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106754*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106780*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106794*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106796*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106832*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106834*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106836*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106838*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106840*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106842*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106844*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонна Крана" | descriptions: "106846*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106849*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "106851*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 06" | long name "Этаж 06" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 19800.
        contains 355 elements
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585533" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585562" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585582" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585602" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585624" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585641" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585660" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585675" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585692" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585729" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585731" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585733" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585735" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585737" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585739" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585741" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          42 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:1586437", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:1586597", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:1586908" (+39 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1587181" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588833" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588906" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588922" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588940" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588956" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588970" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588984" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1588998" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589012" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589054" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589061" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589068" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589075" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589089" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1589096" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:1704151", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:1704330", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2514518" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:1947370" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2422441" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм:2452897" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727360" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 21:Лестницы 15" | object type "Лестницы 21:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 21:Лестницы 15:2730227" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 27:Лестницы 22" | object type "Лестницы 27:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 27:Лестницы 22:2732717" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733824" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 40:Лестницы 39" | object type "Лестницы 40:Лестницы 39" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 40:Лестницы 39:2740041" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 41:Лестницы 41" | object type "Лестницы 41:Лестницы 41" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 41:Лестницы 41:2741048" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_600" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_600" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_600:2808327", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_600:2808416" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          60 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "90874*896-15-КМ1!Design Model", "90876*896-15-КМ1!Design Model", "90878*896-15-КМ1!Design Model" (+57 more) | material: "Metal painted (White)" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90911*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90913*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "90915*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91224*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91300*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91346*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91368*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91370*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91392*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91398*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91490*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91494*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91498*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "91500*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91502*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "91504*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "103931*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104435*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104437*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | object type "Steel Vertical Brace" | BRACE | names: "Сортовый Прокат" | descriptions: "104439*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104587*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104589*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104593*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104595*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104599*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104601*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104605*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104607*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104611*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104613*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104617*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104619*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104622*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104624*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104626*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104628*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104630*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104633*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104635*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104638*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104640*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104651*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104653*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104655*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104665*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104667*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104669*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104671*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104673*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104697*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104699*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104707*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104709*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104711*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104713*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104715*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104717*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104723*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104725*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104740*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104742*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104744*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104746*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104748*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104750*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104752*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104754*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104756*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104758*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104760*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104762*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104777*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104781*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | object type "Steel Horizontal Brace" | BRACE | names: "Двойной Швеллер" | descriptions: "104783*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_MemberCommon, Qto_MemberBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105187*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105190*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105192*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105194*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105196*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105198*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105200*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105202*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105204*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105206*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105208*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105210*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105222*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105238*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105240*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105242*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105244*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105246*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105248*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105250*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105272*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105274*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105276*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105278*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105280*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105282*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105284*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105286*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105288*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105290*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105292*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105294*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105296*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105298*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105300*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105302*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105304*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105306*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105308*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105310*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105312*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105314*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105316*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105318*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105320*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105322*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105324*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105326*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105328*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105332*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105334*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105336*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105338*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105340*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105342*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105344*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105346*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105348*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105350*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105352*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105354*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105356*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105358*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105370*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105372*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105374*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105376*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105378*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105380*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105415*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105417*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105419*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105421*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105425*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105427*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105429*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105431*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105433*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105435*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105437*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105439*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105441*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105443*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105445*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105447*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105449*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105451*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105462*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105468*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105470*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105472*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105474*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105476*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105478*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105480*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105482*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105484*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105486*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105488*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105490*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105498*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105500*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105502*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105504*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105506*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105508*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105510*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105512*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105514*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105516*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105518*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105520*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105522*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105524*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105526*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105528*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105530*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105532*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105536*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105538*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105540*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105542*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105544*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105546*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105548*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "105552*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105558*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105581*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105585*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105587*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105589*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | object type "Steel Column" | COLUMN | names: "Колонны" | descriptions: "105591*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "105597*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 07" | long name "Этаж 07" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 24000.
        contains 90 elements
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:1585792" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2402928" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2405220" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405571" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405824" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405839" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405854" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405869" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405884" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405899" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405914" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405929" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405946" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405961" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405976" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2405991" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2406008" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2406023" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2406040" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          43 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2411422", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2411718", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2411879" (+40 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2413473", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2413784", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2413885" (+1 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2417089" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          15 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2417439", "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2417454", "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2417467" (+12 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2727466" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 28:Лестницы 22" | object type "Лестницы 28:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 28:Лестницы 22:2732849" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Лестницы 39:Лестницы 39" | object type "Лестницы 39:Лестницы 39" | HALF_TURN_STAIR | names: "Лестницы 39:Лестницы 39:2739950" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Стены 5:Стены 5" | object type "Стены 5:Стены 5" | names: "Стены 5:Стены 5:2783743" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "105407*896-15-КМ1!Design Model", "105423*896-15-КМ1!Design Model" | material: "Metal painted (White)" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "105550*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Steel Beam" | BEAM | names: "Балка" | descriptions: "105593*896-15-КМ1!Design Model" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Пожарные параметры, Qto_BeamBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 08" | long name "Этаж 08" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 28200.
        contains 92 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2423320" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2596609", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2596980", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм:2597529" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          38 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2597098", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2597210", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2597311" (+35 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601288" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601290" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601292" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601294" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601296" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601298" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601300" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601302" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601304" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601306" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601308" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601310" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601312" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601314" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601316" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601318" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | object type "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | names: "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500:2601441" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2603519" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2603551" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2642406" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм:2733928" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          22 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2746805", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2746892", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2746948" (+19 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789355" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789464" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789494" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789508" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789522" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789536" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2789550" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Покрытие" | long name "Покрытие" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 32250.
        contains 128 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2594870" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          18 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2595896", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2595961", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм:2596011" (+15 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601468" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601841" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601855" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601869" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601883" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601897" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601911" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2601925" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          100 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | object type "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | names: "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2741223", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2741288", "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150:2741349" (+97 more) | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Пожарные параметры, Маркировка
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | object type "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | names: "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм:2745557" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 900" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 1:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon
  IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 2:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon
  IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 3:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon
  IFCSLABTYPE "Фундамент несущей конструкции 4:Фундамент несущей конструкции 1" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 350" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 400" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_300 мм" | STANDARD | 92 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_200 мм" | STANDARD | 480 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_250" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_900" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1050" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1250" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1000" | STANDARD | 4 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Стены 1:Стены 1" | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_500" | STANDARD | 2 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_400" | STANDARD | 18 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Стены 2:Стены 2" | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_700" | STANDARD | 3 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_1600" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_350" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Стены 3:Стены 3" | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_WallCommon
  IFCWALLTYPE "Стены 4:Стены 4" | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_WallCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 1:Лестницы 1" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 2:Лестницы 2" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 4:Лестницы 4" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 5:Лестницы 5" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 6:Лестницы 6" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 7:Лестницы 7" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 8:Лестницы 8" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 9:Лестницы 9" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 10:Лестницы 10" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 11:Лестницы 11" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 12:Лестницы 12" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 13:Лестницы 13" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 14:Лестницы 14" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 15:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 3:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Несущие колонны 1:Несущие колонны 1" | COLUMN | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "По умолчанию": "По умолчанию") | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 42:Лестницы 42" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:Плита 800" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:Плита 1550" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_580" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:600Х600" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_270" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:250х250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_150" | STANDARD | 127 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 16:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 22:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 29:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 34:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 300" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Фундаментная плита:Фундамент 300" | BASESLAB | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х525" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_265" | STANDARD | 1 occurrence | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 17:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 23:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 30:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 35:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_400" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_300 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 18:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 24:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 31:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 36:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 20:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 25:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 32:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 37:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 19:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 26:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 33:Лестницы 3" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 38:Лестницы 34" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 178 occurrences | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Стальной Профиль Полый" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонна Крана" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_150 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 21:Лестницы 15" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 27:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 40:Лестницы 39" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 41:Лестницы 41" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:ADSK_Бетон В25_600" | STANDARD | 2 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Сортовый Прокат" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCMEMBERTYPE "Двойной Швеллер" | BRACE | 1 occurrence | property sets: Pset_MemberCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "Колонны" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 15 occurrences | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 28:Лестницы 22" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCSTAIRTYPE "Лестницы 39:Лестницы 39" | HALF_TURN_STAIR | 1 occurrence | property sets: Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon
  IFCWALLTYPE "Стены 5:Стены 5" | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_WallCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 1 occurrence | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCCOLUMNTYPE "ADSK_КолоннаНесущая_Бетон_Прямоугольная:500х500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_ColumnCommon
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_200 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:ADSK_Бетон В25_250 мм" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон_В25" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры

Property sets
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417743 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545649 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.925 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417742 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545645 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.924999999999998 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417744 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545653 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.925000000000003 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417745 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545654 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.925000000000003 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417745 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545655 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.925000000000004 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417742 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545646 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.924999999999998 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417742 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9956.61713545647 [CUBIC_METRE]
    Length = 3700. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.924999999999999 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 24278.2152230971 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 2.69097760417742 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9149.32385420324 [CUBIC_METRE]
    Length = 3400. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.849999999999999 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 22309.7112860892 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 59 more contents on 94 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 167 objects (167 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Колонны" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 107 objects (107 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Колонна Крана" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 84 objects (84 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "500х500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 34 objects (34 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "500х500" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "600Х600" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 14 objects (14 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "600Х600" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Колонны" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Колонна Крана" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon: 5 more contents on 6 objects not shown
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 513 objects (480 IFCWALL, 27 IFCSLAB, 6 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 198 objects (198 IFCBEAM)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 173 objects (173 IFCCOLUMN)
    Reference = "Колонны" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 143 objects (143 IFCMEMBER)
    Reference = "Двойной Швеллер" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 128 objects (127 IFCWALL, 1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_150" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 118 objects (118 IFCCOLUMN)
    Reference = "500х500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 116 objects (116 IFCSLAB)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 113 objects (113 IFCCOLUMN)
    Reference = "Колонна Крана" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators: 56 more contents on 374 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 173 objects (173 IFCCOLUMN)
    Reference = "Колонны" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 118 objects (118 IFCCOLUMN)
    Reference = "500х500" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 113 objects (113 IFCCOLUMN)
    Reference = "Колонна Крана" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 38 objects (38 IFCCOLUMN)
    Reference = "600Х600" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Reference = "250х250" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Reference = "500х525" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfColumn | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Reference = "Несущие колонны 1" (IFCLABEL)
  Пожарные параметры | properties | on 507 objects (480 IFCWALL, 27 IFCSLAB)
    Тип = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 198 objects (198 IFCBEAM)
    Тип = "Балка" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 173 objects (173 IFCCOLUMN)
    Тип = "Колонны" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 127 objects (127 IFCWALL)
    Тип = "ADSK_Бетон В25_150" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 118 objects (118 IFCCOLUMN)
    Тип = "500х500" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 116 objects (116 IFCSLAB)
    Тип = "ADSK_Бетон В25_250 мм" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 113 objects (113 IFCCOLUMN)
    Тип = "Колонна Крана" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 100 objects (92 IFCWALL, 8 IFCSLAB)
    Тип = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры: 51 more contents on 157 objects not shown
  Геометрические параметры | properties | on 41 objects (41 IFCSLAB)
    Объем = 1.5625 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Периметр = 10000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Площадь = 6.25000000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Толщина = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 23 objects (23 IFCCOLUMN)
    Длина = 3700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.924999999999998 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 23 objects (23 IFCCOLUMN)
    Длина = 3700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.925000000000003 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Длина = 3700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.925 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    Длина = 3700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 1.332 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 10 objects (10 IFCWALL)
    Высота = 4200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Длина = 3200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 2.52 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь поверхности = 12.6 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Толщина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Объем = 1.5625 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Периметр = 10000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Площадь = 6.25000000000002 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Толщина = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Объем = 1.5625 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Периметр = 10000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Площадь = 6.25 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Толщина = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры: 782 more contents on 982 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 81 objects (81 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000959 [MILLI METRE]
    Height = 1699.99999999999 [MILLI METRE]
    Width = 1700. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 80 objects (80 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000962 [MILLI METRE]
    Height = 1700. [MILLI METRE]
    Width = 1699.99999999999 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 80 objects (80 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000962 [MILLI METRE]
    Height = 1699.99999999999 [MILLI METRE]
    Width = 1700. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 22 objects (22 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000959 [MILLI METRE]
    Height = 1700. [MILLI METRE]
    Width = 1049.99999999999 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 21 objects (21 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000959 [MILLI METRE]
    Height = 1700. [MILLI METRE]
    Width = 1699.99999999999 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 18 objects (18 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000964 [MILLI METRE]
    Height = 1700. [MILLI METRE]
    Width = 1699.99999999999 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 200.000000000962 [MILLI METRE]
    Height = 309.999999999999 [MILLI METRE]
    Width = 309.999999999986 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 400.000000001943 [MILLI METRE]
    Height = 1040. [MILLI METRE]
    Width = 2369.99999999805 [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 98 more contents on 185 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.599999999999994 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.6 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.52 [CUBIC_METRE]
    Height = 4200. [MILLI METRE]
    Length = 3000. [MILLI METRE]
    NetSideArea = 12.6 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.52 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.119999999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.36999999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.473999999999995 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 599.999999999994 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 2.36999999999997 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.473999999999995 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.119999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.37000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.474000000000002 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 600.000000000003 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 2.37000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.474000000000002 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.0799999999999983 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 1.57999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.315999999999997 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 399.999999999996 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 1.57999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.315999999999997 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.172500000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.402499999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0603749999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 349.999999999998 [MILLI METRE]
    Length = 1150. [MILLI METRE]
    NetSideArea = 0.402499999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.060375 [CUBIC_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.288000000000007 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.68799999999995 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.13759999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 1439.99999999999 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 5.68799999999995 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.13759999999998 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.614999970088044 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.146249409239 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.4292498818478 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 3074.99985044025 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 12.146249409239 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.42924988184777 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.324999999999995 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 6.41874999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.28374999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 1624.99999999999 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 6.41874999999997 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.28374999999999 [CUBIC_METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 580 more contents on 684 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 480 objects (480 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 127 objects (127 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_150" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 92 objects (92 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_400" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_1000" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_700" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_500" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall: 13 more contents on 14 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 462 objects (462 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 124 objects (124 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_150" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 6.97333333333333 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 78 objects (78 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_400" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.615 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 7 objects (7 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 4.184 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_1000" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.046 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon: 37 more contents on 24 objects not shown
  Маркировка | properties | on 646 objects (646 IFCWALL) | on 12 type objects
    Наименование = "Стена t=200" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 97 objects (97 IFCWALL) | on 4 type objects
    Наименование = "Стена t=300" (IFCTEXT)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 116 objects (116 IFCSLAB)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 27 objects (27 IFCSLAB)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Reference = "Фундамент 350" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Reference = "Фундамент несущей конструкции 1" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_150 мм" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Reference = "Фундамент 400" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Reference = "Фундамент 300" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab: 5 more contents on 5 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 72 objects (72 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 4.184 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 44 objects (44 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 4.184 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 14 objects (14 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 13 objects (13 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Фундамент 350" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.98857142857143 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Фундамент несущей конструкции 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Фундамент 400" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.615 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon: 19 more contents on 10 objects not shown
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 38 objects (38 IFCSLAB)
    GrossArea = 6.25000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 6.25000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10000. [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    GrossArea = 6.25000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 6.25000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10000. [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    GrossArea = 6.25 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 6.25 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10000. [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    GrossArea = 5.57780000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.11556000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 5.57780000000005 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.11556000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10020.0000000001 [MILLI METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 5.19840000000003 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.81944000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 5.19840000000003 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.81944000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 9120.00000000003 [MILLI METRE]
    Width = 349.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 6.25 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 6.25 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5625 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10000. [MILLI METRE]
    Width = 250. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 5.57780000000007 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.11556000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 5.57780000000006 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.11556000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10020.0000000001 [MILLI METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    NetArea = 6.11000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5275 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 88 more contents on 100 objects not shown
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 37 objects (37 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Окно_Проем" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_200 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "910x2100" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_300 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_250" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ADSK_Бетон В25_150" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 15" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 22" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 34" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 39" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Лестницы 4" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairCommon: 13 more contents on 12 objects not shown
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 15" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 22" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 34" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 39" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Reference = "Лестницы 4" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_StairFlightCommon: 13 more contents on 12 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 101 objects (101 IFCBEAM)
    GrossSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    NetSurfaceArea = 3.41213070468094 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0166567753284711 [CUBIC_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    NetSurfaceArea = 5.1836371623421 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0361059461871252 [CUBIC_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00150000000000062 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.80000000000076 [CUBIC_METRE]
    Length = 1200.00000000001 [MILLI METRE]
    OuterSurfaceArea = 677829.367308388 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00150000000000062 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.365914683654198 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00180000000000076 [CUBIC_METRE]
    Length = 1200.00000000001 [MILLI METRE]
    NetSurfaceArea = 0.680829367308395 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00180000000000033 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.362914683654197 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0211342497498814 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 89.8205614369962 [CUBIC_METRE]
    Length = 4250.00000000001 [MILLI METRE]
    OuterSurfaceArea = 9925210.24347221 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0211342497498814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 9.96747874297197 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0898205614369962 [CUBIC_METRE]
    Length = 4250.00000000001 [MILLI METRE]
    NetSurfaceArea = 9.96747874297197 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0898205614369933 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 9.92521024347221 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0252396792869692 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 98.4347492191795 [CUBIC_METRE]
    Length = 3899.99999999999 [MILLI METRE]
    OuterSurfaceArea = 10059218.1656284 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 264 more contents on 264 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 167 objects (167 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 20 objects (20 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.0187122972505516 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.0183765090553232 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.0172985422979841 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.0170112147700201 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Балка" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.0170111589075719 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon: 2 more contents on 1 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam | properties | on 198 objects (198 IFCBEAM)
    Reference = "Балка" (IFCLABEL)
  Pset_MemberCommon | properties | on 143 objects (143 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Двойной Швеллер" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 36 objects (36 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Сортовый Прокат" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 16 objects (16 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Стальной Профиль Полый" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 7 objects (7 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Стальной Профиль Полый" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_MemberCommon | properties | on 3 objects (3 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Стальной Профиль Полый" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 25.1474472081215 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_MemberCommon | properties | on 3 objects (3 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Стальной Профиль Полый" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 25.1474472081213 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Сортовый Прокат" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Сортовый Прокат" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 36.5132459901383 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_MemberCommon: 5 more contents on 4 objects not shown
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    NetSurfaceArea = 40.0205266921084 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00369664996554779 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    NetSurfaceArea = 1.52496515799911 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00313113758393243 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.00193599999999977 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.726930706052 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00686467510475923 [CUBIC_METRE]
    Length = 3545.80325659093 [MILLI METRE]
    NetSurfaceArea = 3.33652370789309 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00686467510475993 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.723058706052 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    NetSurfaceArea = 6.20051405278259 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0229878623943709 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.00372400000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.48197805986009 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0244480600000001 [CUBIC_METRE]
    Length = 6564.99999999999 [MILLI METRE]
    NetSurfaceArea = 6.58886811972021 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0244480599999992 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.47453005986009 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    NetSurfaceArea = 88.3125640466218 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00675003232111409 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    NetSurfaceArea = 88.311234185831 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00675215364686991 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.00372399999999972 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.48197805986009 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0244480599999981 [CUBIC_METRE]
    Length = 6564.99999999999 [MILLI METRE]
    NetSurfaceArea = 6.58886811972019 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.024448059999999 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.47453005986009 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities: 208 more contents on 208 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 10 (IFCINTEGER)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingSystemCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)