IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Description: "Comment [Comments]"
Description: "Comment [System: OpenBuildings Designer10.08.00.44]"
File name: "896-15-КЖ21"
Time stamp: "2021-04-29T13:58:12+03:00"
Author: "L S"
Organization: "Имя организации"
Preprocessor: "ST-DEVELOPER v16.13"
Originating system: "OpenBuildings Designer 10.08.00.44"
Authorization: "Administrator"
Application: "OpenBuildings Designer" version "10.08.00.44" identifier "OBD" by Organization "Имя организации" (postal address: "Адрес 1", "Адрес 2", "Город/Населенный пункт", "Область/Район", "Почтовый код", "Страна")

People and organizations
  Person "Titles" "L" "MiddleNames" "S" "SuffixTitles" id "Id" (roles: SUPPLIER; telecom address: telephone "Телефон"; e-mail "Эл. почта") of Organization "Имя организации" (postal address: "Адрес 1", "Адрес 2", "Город/Населенный пункт", "Область/Район", "Почтовый код", "Страна")
  Owner history of Person "Titles" "L" "MiddleNames" "S" "SuffixTitles" id "Id" (roles: SUPPLIER; telecom address: telephone "Телефон"; e-mail "Эл. почта") of Organization "Имя организации" (postal address: "Адрес 1", "Адрес 2", "Город/Населенный пункт", "Область/Район", "Почтовый код", "Страна") | application "OpenBuildings Designer" version "10.08.00.44" identifier "OBD" by Organization "Имя организации" (postal address: "Адрес 1", "Адрес 2", "Город/Населенный пункт", "Область/Район", "Почтовый код", "Страна") | change MODIFIED | created 1619693889 (2021-04-29T10:58:09Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  ABSORBEDDOSEUNIT: GRAY
  AMOUNTOFSUBSTANCEUNIT: MOLE
  DOSEEQUIVALENTUNIT: SIEVERT
  ELECTRICCAPACITANCEUNIT: FARAD
  ELECTRICCHARGEUNIT: COULOMB
  ELECTRICCONDUCTANCEUNIT: SIEMENS
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICRESISTANCEUNIT: OHM
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  ENERGYUNIT: JOULE
  FORCEUNIT: NEWTON
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  INDUCTANCEUNIT: HENRY
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  MAGNETICFLUXDENSITYUNIT: TESLA
  MAGNETICFLUXUNIT: WEBER
  MASSUNIT: GRAM
  PLANEANGLEUNIT: degree (conversion based)
  POWERUNIT: WATT
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  RADIOACTIVITYUNIT: BECQUEREL
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: KELVIN
  TIMEUNIT: SECOND
  ACCELERATIONUNIT: derived "(milliMETRE)/(SECOND^2)"
  ANGULARVELOCITYUNIT: derived "(DEGREE)/(SECOND)"
  CURVATUREUNIT: derived "(DEGREE)/(milliMETRE)"
  DYNAMICVISCOSITYUNIT: derived "(PASCAL)(SECOND)"
  HEATFLUXDENSITYUNIT: derived "(WATT)/(milliMETRE^2)"
  HEATINGVALUEUNIT: derived "(JOULE)/(GRAM)"
  INTEGERCOUNTRATEUNIT: derived "1/(SECOND)"
  IONCONCENTRATIONUNIT: derived "(GRAM)/(CUBIC_METRE)"
  ISOTHERMALMOISTURECAPACITYUNIT: derived "(CUBIC_METRE)/(GRAM)"
  KINEMATICVISCOSITYUNIT: derived "(SQUARE_METRE)/(SECOND)"
  LINEARFORCEUNIT: derived "(NEWTON)/(milliMETRE)"
  LINEARMOMENTUNIT: derived "(NEWTON)/(milliMETRE)"
  LINEARSTIFFNESSUNIT: derived "(NEWTON)/(milliMETRE)"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived "(milliMETRE)/(SECOND)"
  LUMINOUSINTENSITYDISTRIBUTIONUNIT: derived "(CANDELA)/(LUMEN)"
  MASSDENSITYUNIT: derived "(GRAM)/(CUBIC_METRE)"
  MASSFLOWRATEUNIT: derived "(GRAM)/(SECOND)"
  MASSPERLENGTHUNIT: derived "(GRAM)/(milliMETRE)"
  MODULUSOFELASTICITYUNIT: derived "(NEWTON)/(SQUARE_METRE)"
  MODULUSOFLINEARSUBGRADEREACTIONUNIT: derived "(NEWTON)/(milliMETRE^2)"
  MODULUSOFROTATIONALSUBGRADEREACTIONUNIT: derived "(NEWTON)(milliMETRE)"
  MODULUSOFSUBGRADEREACTIONUNIT: derived "(NEWTON)/(CUBIC_METRE)"
  MOISTUREDIFFUSIVITYUNIT: derived "(CUBIC_METRE)/(SECOND)"
  MOLECULARWEIGHTUNIT: derived "(GRAM)/(MOLE)"
  PLANARFORCEUNIT: derived "(NEWTON)/(milliMETRE^2)"
  ROTATIONALFREQUENCYUNIT: derived "1/(SECOND)"
  ROTATIONALMASSUNIT: derived "(GRAM)(milliMETRE^2)"
  ROTATIONALSTIFFNESSUNIT: derived "(NEWTON)(milliMETRE)/(DEGREE)"
  SECTIONAREAINTEGRALUNIT: derived "(milliMETRE^5)"
  SECTIONMODULUSUNIT: derived "(milliMETRE^3)"
  SHEARMODULUSUNIT: derived "(NEWTON)/(SQUARE_METRE)"
  SOUNDPOWERUNIT: derived "(JOULE)/(SECOND)"
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived "(NEWTON)/(GRAM)(KELVIN)"
  TEMPERATUREGRADIENTUNIT: derived "(KELVIN)/(milliMETRE)"
  THERMALADMITTANCEUNIT: derived "(WATT)/(SQUARE_METRE)(KELVIN)"

Spatial structure
IFCPROJECT "BuildingTemplate_RU"
  IFCSITE "Объект" | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Здн 1" | long name "Branch at Sydney" | reference height above sea level 0. | terrain above sea level 0. | postal address: "Level 6", "6 Riverside Quay", "Southbank", "Victoria", "3006", "Australia" | description "Bentley Systems Pty Ltd"
      contains 5 elements
        5 x IFCGRID | names: "Здн1", "Надземный переход", "Наземный переход" (+2 more) | descriptions: "Шаблон Сетки Осей\ По_Умолчанию, Orthogo nal", "Шаблон Сетки Осей\ По_Умолчанию, Custom2 X", "Шаблон Сетки Осей\ По_Умолчанию, Custom3 X"
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж -2" | elevation -4900.
        contains 91 elements
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Плита по Умолчанию" | object type "Плита по Умолчанию" | names: "Плита по Умолчанию" | descriptions: "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:90366", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:91531", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:91571" | material: "_Этаж" | property sets: Pset_SlabCommon, Теплопроводность, Раздел, Плита-Геом. Параметры, Использов. Конструкций
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Бетонная Плита" | object type "Бетонная Плита" | names: "Бетонная Плита" | descriptions: "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:90390", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:90437", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:98200" (+3 more) | material: "Плиты" | property sets: Pset_SlabCommon, Теплопроводность, Раздел, Плита-Геом. Параметры, Использов. Конструкций
          57 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Стена Монолитная Ж/б" | object type "Стена Монолитная Ж/б" | names: "Стена Монолитная Ж/б" | descriptions: "Стена Монолитная Ж/б :0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Mo del:93134", "Стена Монолитная Ж/б :0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Mo del:93143", "Стена Монолитная Ж/б :0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Mo del:93393" (+54 more) | material: layers ("Монолитная Ж/ б Стена" 200.); layers ("Монолитная Ж/ б Стена" 300.); layers ("Монолитная Ж/ б Стена" 250.) | property sets: Pset_WallCommon, Раздел
          25 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Балка" | object type "Балка" | names: "Балка" | descriptions: "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:106475", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:106477", "0, 896-15-КЖ21.dgn, Design Model:106479" (+22 more) | material: "Балки" | property sets: Pset_BeamCommon, Огнеупор. Покрытие, Конструкции-Показатели, Конструкции-Параметры

Types
  IFCSLABTYPE "Плита по Умолчанию" | 3 occurrences | property sets: Теплопроводность, Плита-Геом. Параметры, Огранич. Пространства, Огнестойкость, Материалы, Классификация
  IFCSLABTYPE "Бетонная Плита" | 6 occurrences | property sets: Теплопроводность, Плита-Геом. Параметры, Огранич. Пространства, Огнестойкость, Материалы, Классификация
  IFCWALLTYPE "Стена Монолитная Ж/б" | 57 occurrences | property sets: Теплопроводность, Стены-Параметры, Стена-Параметры, Описание, Огранич. Пространства, Огнестойкость | description "Стена Монолитная Ж/б"
  IFCBEAMTYPE "Балка" | BEAM | 25 occurrences | property sets: Фаза Строительства, Теплопроводность, Стальная Балка- Показатели, Огнеупор. Покрытие, Огнестойкость, ОбъектL EED

Property sets
  Проект | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    Наимен. Проекта = "BuildingTemplate_RU" (IFCTEXT)
  Pset_ProjectCommon | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    GrossAreaPlanned = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Compartmentation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [degree (conversion based)]
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived "(WATT)/(SQUARE_METRE)(KELVIN)"]
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Compartmentation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [degree (conversion based)]
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived "(WATT)/(SQUARE_METRE)(KELVIN)"]
  Теплопроводность | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Подземн. Часть = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Теплопроводность | properties | on 3 type objects
    Наземн. Часть = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Подземн. Часть = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Теплопроводность | properties | on 1 type object
    Наземн. Часть = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Подземн. Часть = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Раздел | properties | on 31 objects (24 IFCWALLSTANDARDCASE, 7 IFCSLAB)
    Раздел = "Конструкции" (IFCTEXT)
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Тип Плиты = "Перекрытие" (IFCTEXT)
    Толщ. = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Толщ. = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Тип Плиты = "Плита на Основании" (IFCTEXT)
    Толщ. = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Тип Плиты = "Плита на Основании" (IFCTEXT)
    Толщ. = 600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Толщ. = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Тип Плиты = "Перекрытие" (IFCTEXT)
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Толщ. = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Плита-Геом. Параметры | properties | on 1 type object
    Направл. Построен. Плиты = "В Одну Сторону" (IFCTEXT)
    Тип Плиты = "Плита на Основании" (IFCTEXT)
    Толщ. = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Усиливающий Угол = 0. (IFCREAL)
  Плита-Геом. Параметры: 1 more content on 0 objects not shown
  Использов. Конструкций | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Конструкции | Назначение = "Structural" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Конструкции | Материал = "В10" (IFCTEXT)
    Конструкции | Назначение = "Non-Structural" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Конструкции | Материал = "М150" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Конструкции | Материал = "В10" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 type object
    Конструкции | Материал = "Бетон" (IFCTEXT)
    Конструкции | Назначение = "Structural" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 type object
    Конструкции | Материал = "Бетон" (IFCTEXT)
  Использов. Конструкций | properties | on 1 type object
    Конструкции | Материал = "Сталь" (IFCTEXT)
    Конструкции | Назначение = "Structural" (IFCTEXT)
  Pset_WallCommon | properties | on 57 objects (57 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Compartmentation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived "(WATT)/(SQUARE_METRE)(KELVIN)"]
  Pset_BeamCommon | properties | on 25 objects (25 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [degree (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [degree (conversion based)]
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Огнеупор. Покрытие | properties | on 25 objects (25 IFCBEAM)
    Огнеупор. Покрытие- Толщ. = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Огнеупор. Покрытие | properties | on 1 type object
    Есть Огнеупор. Покрытие = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Конструкции-Показатели | properties | on 20 objects (20 IFCBEAM)
    Длина * Массу м.п. = "0.722200" (IFCLABEL)
    Длина = 184. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Масса (Gross) V * p = "0.000000" (IFCLABEL)
    Масса (Net) V * p = "-0.037130" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Gross) V эл. * p = "0.722200" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Net) V эл. * p = "0.685070" (IFCLABEL)
    Масса п. м. = "3.925000" (IFCLABEL)
    Объем (Net) = -5.E-6 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем | Перфорации = 5.E-6 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Gross) = 9.2E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Net) = 8.7E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Плотность = "7850.000000" (IFCLABEL)
    Площадь | Всех Поверх. Элемента (Net) = 0.020044 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Поверх. Элемента (Gross) = 0.02208 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Сечения Элемента = 0.0005 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Конструкции-Показатели | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Длина * Массу м.п. = "70.749200" (IFCLABEL)
    Длина = 3320. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Масса (Gross) V * p = "0.707844" (IFCLABEL)
    Масса (Net) V * p = "0.707844" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Gross) V эл. * p = "70.780933" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Net) V эл. * p = "70.780933" (IFCLABEL)
    Масса п. м. = "21.310000" (IFCLABEL)
    Объем (Gross) = 9.E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем (Net) = 9.E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Gross) = 0.009017 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Net) = 0.009017 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Плотность = "7850.000000" (IFCLABEL)
    Площадь | Всех Поверх. Элемента (Net) = 2.562214 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Поверх. Элемента (Gross) = 2.556782 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Сечения = 2.7E-5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Сечения Элемента = 0.002716 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Конструкции-Показатели | properties | on 1 type object
    Длина * Массу м.п. = "0" (IFCLABEL)
    Длина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Масса (Gross) V * p = "0" (IFCLABEL)
    Масса (Net) V * p = "0" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Gross) V эл. * p = "0" (IFCLABEL)
    Масса Элемента (Net) V эл. * p = "0" (IFCLABEL)
    Масса п. м. = "0" (IFCLABEL)
    Объем (Gross) = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем (Net) = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем | Перфорации = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Gross) = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Объем Элемента (Net) = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Плотность = "0" (IFCLABEL)
    Площадь | Сечения = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь | Сечения Элемента = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Конструкции-Параметры | properties | on 20 objects (20 IFCBEAM)
    Наим. Сечения = "1\ПОЛОСА_ГОРЯЧЕКАТАНАЯ_ ГОСТ 103-2006\10X50" (IFCLABEL)
  Конструкции-Параметры | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Наим. Сечения = "1\ДВУТАВР_НОРМАЛЬНЫЙ_ СТО_АСЧМ_\20B1" (IFCLABEL)
  Конструкции-Параметры | properties | on 1 type object
    Конструкции- Тип = "Балка" (IFCTEXT)
    Наим. Сечения = "1\Двутавр_с_уклоном_ полок\20" (IFCLABEL)
    Трапециевидный Элемент = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossPlannedArea = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    IsPermanentID = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NetPlannedArea = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    NumberOfStoreys = 0 (IFCINTEGER)
    SprinklerProtection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SprinklerProtectionAutomatic = FALSE (IFCBOOLEAN)
    YearOfConstruction = "2013" (IFCLABEL)
  Почтовый Адрес | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Адрес | Адресн. Линия 1 = "Level 6" (IFCTEXT)
    Адрес | Адресн. Линия 2 = "6 Riverside Quay" (IFCTEXT)
    Адрес | Город = "Southbank" (IFCTEXT)
    Адрес | Индекс = "3006" (IFCTEXT)
    Адрес | Регион = "Victoria" (IFCTEXT)
    Адрес | Страна = "Australia" (IFCTEXT)
  Описание | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    ID | Наимен. ( Доп.) = "Branch at Sydney" (IFCTEXT)
    ID | Номер Элем. = "101" (IFCTEXT)
    ID | Описание = "Bentley Systems Pty Ltd" (IFCTEXT)
  Описание | properties | on 1 type object
    ID | Описание = "Стена Монолитная Ж/б" (IFCTEXT)
  Здание-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Год Постройки = "2013" (IFCTEXT)
    Наименование Здания = "Здн 1" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    EntranceLevel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    GrossAreaPlanned = 2400. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    LoadBearingCapacity = 0. (IFCPLANARFORCEMEASURE) [derived "(NEWTON)/(milliMETRE^2)"]
    NetAreaPlanned = 2400. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    SprinklerProtection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SprinklerProtectionAutomatic = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Этаж-Геом. Параметры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    ВСК Угол Поворота = "0.00000000" (IFCTEXT)
    Длина (Прим. ) = 60000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Имя Этажа = "Этаж -2" (IFCTEXT)
    Описание = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Отметка | Чистого Пола = -4900. (IFCREAL)
    Типовой Этаж = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Типовой Этаж- Высота = 4750. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Типовой Этаж-Базовая Отметка = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина (Прим. ) = 40000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Этаж | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ответственный = "Bentley Systems Inc" (IFCTEXT)
    Площадь (Gr oss) = 2400. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Площадь (Ne t) = 2400. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Тип Заполнения = "Office" (IFCTEXT)
  Несущ. Перекрытие- Параметры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Сопряж. Колонны с Перекрыт. = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    BuildableArea = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    TotalArea = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Объект Строительства | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Наим. Объекта = "Объект" (IFCTEXT)
    Предельная Высота Здания = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Огранич. Пространства | properties | on 3 type objects
    Огранич. Пространства = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Огнестойкость | properties | on 4 type objects
    Огнест. | Горючий = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Огнест. | Отсекающ. Конструкц. = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Материалы | properties | on 1 type object
    Класс = "Эскизный Проект: :_Этаж" (IFCLABEL)
  Материалы | properties | on 1 type object
    Класс = "Конструкции - Бетонные: :Плиты" (IFCLABEL)
  Материалы | properties | on 1 type object
    Класс = "Стены_Наруж.::Монолитная Ж/б Стена" (IFCLABEL)
  Материалы | properties | on 1 type object
    Класс = "Сталь::Балки" (IFCLABEL)
  Классификация | properties | on 2 type objects
    Uniclass = "G22" (IFCLABEL)
  Классификация | properties | on 1 type object
    MasterFormat = "03 30 00" (IFCLABEL)
    OmniClass = "22-03 30 00" (IFCLABEL)
    UniFormat = "B2010" (IFCLABEL)
    Uniclass = "G25" (IFCLABEL)
  Классификация | properties | on 1 type object
    MasterFormat = "05 12 23" (IFCLABEL)
    OmniClass = "22-05 12 23" (IFCLABEL)
    UniFormat = "B1010" (IFCLABEL)
    Uniclass = "G261" (IFCLABEL)
  Стены-Параметры | properties | on 1 type object
    Тип Стены = "Наружные Стены" (IFCTEXT)
  Стена-Параметры | properties | on 1 type object
    Многослойная Стена = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Тип = "Wall" (IFCTEXT)
  Фаза Строительства | properties | on 1 type object
    Фаза Строительства = "New Construction" (IFCTEXT)
  Стальная Балка- Показатели | properties | on 1 type object
    Изгиб = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Конец 1-Сдвиг = 0. (IFCREAL)
    Конец 2-Сдвиг = 0. (IFCREAL)
  ОбъектL EED | properties | on 1 type object
    LEED | Возможна Дальнейшая Переработка (%) = 0 (IFCINTEGER)
    LEED | Поставка Материала = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LEED | Содержит Переработанные Материалы (%) = 25 (IFCINTEGER)