IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [BuildingService]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2022-01-28T21:51:42"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "21.1.50.27 - Exporter 21.4.0.0 - Alternate UI 21.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)"

People and organizations
  Person "Timur.Shar" of Organization "Название организации" description "Сведения об организации"
  Owner history of Person "Timur.Shar" of Organization "Название организации" description "Сведения об организации" | application "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1630400943 (2021-08-31T09:09:03Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  MASSFLOWRATEUNIT: derived
  ROTATIONALFREQUENCYUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "П"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 44′ 57.789001″ | longitude 37° 38′ 4.304809″ | elevation above sea level -9.74580416368554E-12
    IFCBUILDING "Наименование здания" | long name "Наименование здания" | postal address: "Адрес проекта", "55.7493858337402", "37.6345291137695"
      IFCBUILDINGSTOREY "Подвал" | long name "Подвал" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation -4200.
        contains 340 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498852" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          69 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:1538509", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:1538655", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:1538881" (+66 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          29 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:1538758", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:1551696", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:1552774" (+26 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л:1539374" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1539430" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          21 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:1551776", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:1551832", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:1558512" (+18 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1555090" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:1555849", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:1555936", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:1556027" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:1556217", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:1556297", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:1556339" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:1562461", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:1562496", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:1562519" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20:1563461", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20:1563546", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20:1563597" (+1 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:1564347" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575713", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575730", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1576291" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1575847", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1577532" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575932", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575970", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582091" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1576032", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1576120" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1576160" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1576382" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1576440", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1577752" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1576579", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1582241", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1582585" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1576625", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1579306" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1576681" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1577050", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1579895", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1580001" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла:1577254" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1577363" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1577488" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1578078" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578165" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578238" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1578275" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1578582" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1578629" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1578744", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1583068" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1579167" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1579390" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579487" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579508" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1579636" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1579750" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1580170" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1580295" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1580351", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1582690", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1598511" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1580399" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1580599" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1580670" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30:1580786" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1580931" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30:1581127" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1581237" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30:1581330" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1581485", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1581591" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581773" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1581830", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1583231" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR:1581913" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581979" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582159", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582651" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582323" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30:1582406" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1582498", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1582522" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30:1582792" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30:1582896" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1582945" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1583317" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1583367" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1583417" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1583497" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1583612" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30:1583659" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1585264" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1586337" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1586880" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1587295" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1587943" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1588363" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1589600" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1590081" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1590890" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1591422" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1593361" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1593611" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1594221" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1594666" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1594919" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1595141" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1595174" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1598578" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1598639" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1600016" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1600998" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1601330" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1601914" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1602806" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1603396" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1603836" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1604217" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1604740" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1605373" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1606271" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1607586" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1608167" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1608202" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1609028" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1610257" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1610603" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1611498" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1612328" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1612665" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1612697" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1614472" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1614777" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1616711" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1617070" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1617469" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1617828" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1618194" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1618225" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1618536" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1618921" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1618955" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1619348" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1619811" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II:1619843" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1619877" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1620341" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1621074" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1621546" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1622354" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1622689" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1623074" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1623421" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1623455" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1623773" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1624035" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1624637" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1:1625214" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" ("Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм": "Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм", "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм": "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1630621" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1631362" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1631492" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1634083" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1634558" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1635286" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636353" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636721" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1637039" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637747" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1637848" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1638280" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1638353" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1639129" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1639172" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1642451" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1646947" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1647628" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          34 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1645435", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1645439", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1645840" (+31 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.01" | long name "Гардероб рабочей одежды персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1539865" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.02" | long name "Гардероб рабочей одежды персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1627184" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.03" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1631375" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.04" | long name "Помещение хранения вещей пациентов" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.05" | long name "Помещение инженерных служб корпуса" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1631028" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.06" | long name "Насосная АУПТ" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1629096" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.07" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1631383" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.08" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.09" | long name "Насосная" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.10" | long name "Техническое помещение холодильных установок" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.11" | long name "Техническое помещение (ИТП)" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.12" | long name "Архив исходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637384" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.13" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636067" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.14" | long name "Помещение обслуживания циклотрона (мишенная мастерская)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1639266" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.15" | long name "Бункер циклотрона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1640483" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.16" | long name "Электрощитовая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1641193" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.17" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1642393" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.18" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1642414" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.19" | long name "Помещение обеззараживания отходов класса "Б"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1642515" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.20" | long name "Помещение временного хранения обеззараженных отходов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1642503" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.21" | long name "Гардеробная службы отходов" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.22" | long name "Санпропускник (чистая зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1642548" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.23" | long name "Помещение хранения "активных" трупов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1642563" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.24" | long name "Лаборатория анализа проб" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1642576" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.25" | long name "Насосная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1644294" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.26" | long name "Помещение временного хранения жидких РАО" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1643796" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.27" | long name "Архив РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637395" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.28" | long name "Помещение временного хранения твердых РАО" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1642597" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.29" | long name "Помещение передачи РФП и РАО" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637648" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.30" | long name "Помещение получения ТРО" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.31" | long name "Помещение передачи РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637735" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.32" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.33" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636080" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.34" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.35" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.36" | long name "Помещение хранения РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1641174" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.37" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.38" | long name "Помещение ЭО" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1633716" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.39" | long name "Кладовая медицинского оборудования" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1629162" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.40" | long name "Венткамера (Резерв)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1629073" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.41" | long name "Венткамера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1629082" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.01.1" | long name "Душевые" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1627860" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.01.2" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1627883" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.01.3" | long name "Гардероб верхней одежды родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1631040" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.01.4" | long name "Гардероб верхней одежды персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1631056" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.02.1" | long name "Душевые" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1627852" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.02.2" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1628430" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.08.1" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.08.2" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1629210" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.08.3" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1629170" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.08.4" | long name "Тамбур" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.10.1" | long name "Тамбур-шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1635188" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.14.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1639864" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.14.2" | long name "Техническое помещение циклотрона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1639226" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.14.3" | long name "Техническое помещение циклотрона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1639189" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.16.1" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1641721" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.19.1" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1637811" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.20.1" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1637609" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.21.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.21.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636325" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.22.1" | long name "Санпропускник (грязная зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1642538" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.22.2" | long name "Кладовая грязной спецодежды" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1636337" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.22.3" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1637352" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.29.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1637640" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.35.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.37.1" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "0.И.37.2" | long name "Тамбур-шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1637581" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "0.И.40.1" | long name "Форкамера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1629116" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 01" | long name "Этаж 01" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 0.
        contains 701 elements
          48 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:759918", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:759955", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:760012" (+45 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          23 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:760415", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:760523", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:760608" (+20 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:760661", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:760721", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:760767" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          124 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:761697", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:763169", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:763270" (+121 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          93 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:761800", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:761857", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:761925" (+90 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          26 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:762640", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:762687", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:765227" (+23 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          46 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:763676", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:764525", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:765368" (+43 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:764870", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:764923", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:765005" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          12 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:765751", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:774904", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:774990" (+9 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:769168", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:769226", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:769287" (+4 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:769696", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:769768", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:770996" (+11 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:776162", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:776204", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:786386" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:791285", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:794690" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1303782", "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1304002", "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1304110" (+3 more) | parts: 136 IFCMEMBER, 32 IFCWINDOW, 15 IFCPLATE, 2 IFCDOOR | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОК-3.2" | object type "AC_Окно_1Створка:ОК-3.2" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОК-3.2:1311907" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а" | object type "AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а" | WINDOW | names: "AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а:1316141" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Окна_ПВХ белый": "ADSK_Окна_ПВХ белый", "Стекло": "Стекло", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Переплет": "Переплет") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1317301" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317605", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317834", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317864" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1317706" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317866", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1318222" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318009", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318208" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318455", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1319060", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1321125" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1318554", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1320453" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1318606", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1329937", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1331612" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Местоположение, Идентификация
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318676" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1318844" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60:1318907" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1318992", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1331414" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1319094" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1319288" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1319362", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1320419", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1331336" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1319699", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1324096", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1328089" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1319809" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1319881" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1319943", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1320083", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1331554" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1320109" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1320232" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1320294" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-2" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-2" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-2:1320617" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1320677" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1320808" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1320991" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1321075", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1328761" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1321161" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1321418", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1321480", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1321549" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321665", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321802" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо:1321951" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30:1322214" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п:1322496" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1322620" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1322907", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1323172", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1323827" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1323039", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1329276" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1323268" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323496" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323549" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1323712" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1323899" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла:1323997" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30:1324180" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1324283" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1324382" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324494", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324594" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС:1324775" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ:1324924" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1325161" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1325612", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1326358" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Местоположение, Идентификация
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30:1325894" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1326003" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1326075" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1326163" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1326245" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60:1326293" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо:1326496" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М:1326630" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а:1327565" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП:1327731" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1327963" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1328202" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо:1328281" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30:1328454" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1328529" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC:1328639" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа:1328714" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1328844" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30:1329026" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1329173" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1329248" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1329405" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1329467" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св:1329542" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329614", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329704", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1330351" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1329779", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1329811", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1330564" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1330034" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1330134" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1330207" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв:1330267" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1330510" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1330732" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1330809" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1330896" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30:1331100" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1331192" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1331689" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1414033" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1415220" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1415713" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1416238" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1417017" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1417722" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1418067" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1418728" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1419452" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1419925" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1420300" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1420828" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1425296" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1425810" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1426323" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1426710" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1427167" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1427748" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1430976" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1431802" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1432795" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1433231" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1436583" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1437346" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1440752", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1440868" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1440958" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1444497" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1444528" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1445078" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1445115" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1445416" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1445488" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1445513" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1445879" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1446294" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1446731" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1447266" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1447712" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1448611" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1448642" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1449060" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1449563" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1449900" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1450326" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1450359" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1450697" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1451111" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1451838" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1452293" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1452710" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1453363" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1454344" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1454844" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1454874" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1455456" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1456074" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1456692" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1457285" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1457318" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1458909" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1459155" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1460037" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1460856" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1461763" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1462920" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1463784" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1463817" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1464274" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1464307" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1464340" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1464791" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1464834" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1465343" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1470391" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1470430" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1471364" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1472123" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1473177" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1473818" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1474265" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1475040" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1475452" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1475985" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1476605" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1477006" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1477708" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1478273" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1478302" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1478833" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1478867" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1478909" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1479227" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1479893" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1480641" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1481164" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1481889" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1482436" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1483057" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498724" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1501881" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1502720" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1502801" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1503051" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1503504" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1504014" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1504907" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1505345" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1506444" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1506479" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1507142" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1507437" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1508230" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1508639" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1508674" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1508955" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1512004" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1512453" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1513086" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1513387" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1515227" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1516510" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1517632" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1518049" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1518529" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1518571" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1519130" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1519167" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1519246" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1519279" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1521437" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1521462" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1521487" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1521512" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1521538" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1523246" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1523271" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1523300" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1523325" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1523350" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1523377" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1525535" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1527657" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1527682" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1527707" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1527732" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1527758" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1528119" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1528153" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1528549" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1529058" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1529084" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1529486" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1529863" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1530147" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1530531" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1532886" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1533549" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1535322" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1659858" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1660202" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1660458" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1660964" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1660990" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679302", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679306", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679990" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.01" | long name "Тамбур" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.02" | long name "Пост охраны" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1511511" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.03" | long name "Холл" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.04" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.05.1" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.06" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.07" | long name "Кабинет консультанта" | SPACE
          contains 4 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1510968" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1530846" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1533833" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1534596" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.08" | long name "Кабинет консультанта" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.09" | long name "Кабинет консультанта" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1532276" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.10" | long name "Кабинет консультанта" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.11.1" | long name "Колясочная" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.14" | long name "Кабинет старшей медицинской сестры" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.15" | long name "Комната отдыха персонала" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.16" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.17" | long name "Помещение хранения уборочного инвентаря и дез. растворов" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.18" | long name "Подсобное помещение" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1511938" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.19" | long name "Помещение службы одного окна" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1510708" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.20" | long name "Гардероб уличной одежды пациентов и посетителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1510148" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.21" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1512778" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.22" | long name "Кладовая расходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514049" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.23" | long name "Архив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1509960" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.24" | long name "Кабинет лаборантов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1509370" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.25" | long name "Комната отдыха персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1509588" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.26" | long name "Помещение приема реагентов и материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1509030" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.27" | long name "Склад распакованного сырья" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.28" | long name "Склад распакованного сырья" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.29" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514789" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.30" | long name "Пультовая циклотрона" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.31" | long name "Лаборатория контроля качества" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.32" | long name "Склад распакованного сырья" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.33" | long name "Лаборатория подготовки синтеза РФП" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.34" | long name "Лаборатория синтеза РФП" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.35" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1504478" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.36" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1504105" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.37" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1504070" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.38" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1504044" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.39" | long name "Шлюз для выдачи РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1507104" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.40" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.41" | long name "Помещение выдачи РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1502348" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.42" | long name "Упаковочная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1501796" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.43" | long name "Склад транспортных упаковок" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.44" | long name "Тамбур" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.45" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1502766" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.46" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.47" | long name "Помещение приема РФП" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.48" | long name "Шлюз для выдачи РФП" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.49" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.50" | long name "Моечная" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.51" | long name "Помещение передачи РФП и РАО" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.52" | long name "Помещение мониторинга" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.53" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1515728" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.54" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1515695" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.55" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1515714" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.56" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1515764" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.57" | long name "Шлюз для входа в "чистые" помещения" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.58" | long name "Лаборатория подготовки синтеза РФП" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1516919" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.59" | long name "Лаборатория синтеза РФП" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.60" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.61" | long name "Склад распакованного сырья" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.62" | long name "Санпропускник (грязная зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514446" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.63" | long name "Санпропускник (грязная зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514469" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.64" | long name "Лаборатория холодной химии" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1514403" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.65" | long name "Кабинет радиофизиков" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1513457" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.66" | long name "Кабинет уполномоченного лица" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1513422" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.67" | long name "Кабинет радиохимиков" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.68" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514012" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.69" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514020" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.70" | long name "Архив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1514070" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.71" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.72" | long name "Помещение временного хранения отходов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1518015" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.11.2" | long name "Кладовая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1535709" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.11.3" | long name "Кладовая" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.06.2" | long name "Ожидальная" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.05.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.17.1" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.18.1" | long name "Стойка мед. регистратуры" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.16.1" | long name "Санузел МГН" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1511987" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.16.2" | long name "Санузел для посетителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1512414" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.16.3" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1512378" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.16.4" | long name "Санузел для посетителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1513370" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.16.5" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.68.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1513708" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.26.1" | long name "Помещение для временного хранения отходов" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.26.2" | long name "Склад возвратных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1508991" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.71.1" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1509081" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.71.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.71.3" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.34.1" | long name "Сервисная зона" | SPACE
        IFCSPACE "1.И.59.1" | long name "Сервисная зона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1517592" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.56.1" | long name "Кладовая дез. растворов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1515681" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.62.1" | long name "Кладовая грязной спецодежды" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514821" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.62.2" | long name "Пункт радиометрического контроля" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514502" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.62.3" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514813" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.62.4" | long name "Санпропускник (чистая зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514436" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.62.5" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514805" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.63.1" | long name "Кладовая грязной спец. одежды" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514831" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.63.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514843" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.63.3" | long name "Санпропускник (чистая зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1514455" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "1.И.63.4" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1514797" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 02" | long name "Этаж 02" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 4200.
        contains 492 elements
          56 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:734021", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:737087", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:737506" (+53 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          20 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:734081", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:738258", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:738333" (+17 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          48 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:734195", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:734244", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:734316" (+45 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:734511", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:742336", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:753122" (+1 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          20 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:734643", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:734736", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:734824" (+17 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          25 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:735048", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:735107", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:736829" (+22 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          31 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:735185", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:735241", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:736334" (+28 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          53 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:735378", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:735446", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:735991" (+50 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5:735530", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5:735638" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:740660", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:749258", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:750874" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:745659", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:745851", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:747215" (+2 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:756794", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:756856", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:756982" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1197027", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1201870", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1201908" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1197067" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1197145" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60:1197386" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1197716" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1197995" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1198023", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1206103" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1198093", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1203561" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1198218", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1202042" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1198315" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1198437" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1198522" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1198642" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1198705" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199205", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199389" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1199437" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1199806" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC:1200006" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1200116" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200444", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200539" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1200875" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1201133", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1207806" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201297", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201340" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1201409" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1201511" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1201570", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1202165" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1201636", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204094", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204160" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1201724" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1201846", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1203942" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1202117" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1202254" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1202351" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1202669" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1203211" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1203289" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1203376" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1203457" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1203657" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1203774" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1204208" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1204356" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204646" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1204832" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1204948" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа:1205256" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1205360" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва:1205478" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва:1205757" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа:1205893" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1206032" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1206264" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1206399" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1206475" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1206501" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206708" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1206806" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206870" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207097", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207244", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207459" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1207536" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо:1208018" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1208185" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1208259" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1208827" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо:1208937" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209186", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209382" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209571" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-4" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-4" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-4:1209668" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1:1209777" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-5" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-5" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-5:1209894" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1210743" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1213803" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1215149" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1216474" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1217699" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1218137" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1218718" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1219181" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1219742" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1220384" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1220417" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1220448" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1221009" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1221617" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1222969" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1223278" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1223876" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1223910" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1223945" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1223984" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1224030" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1224656" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1225539" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1226337" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1226813" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1227294" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1227323" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1227349" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228287" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228312" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228337" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1228371" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228484" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1228517" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228603" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1228629" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1228727" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1228753" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1228791" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1229989" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1230015" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1230040" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1230068" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1230597" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1230892" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1230920" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1230955" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1230989" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1231329" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1231743" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1232046" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233023" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233060" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233372" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233460" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233797" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1235480" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1235515" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1236205" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1236554" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1237000" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1237849" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1238221" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1239745" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1240199" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1240741" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1242601" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1243533" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1244355" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1245380" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1246992" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1247820" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1248903" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1250520" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1251865" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1252943" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1254168" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1255592" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1256101" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1258214" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1259565" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1260857" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1260888" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1261511" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1261997" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1262535" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1262872" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1263185" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1263729" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1264526" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1265445" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1266944" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1267344" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1268005" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1268328" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1268906" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1269469" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1270105" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1271407" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1271833" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1272635" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1272905" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1273201" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1273230" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1273520" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1273550" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1273831" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1273860" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1274214" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1274682" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1275141" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1275442" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1275901" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1276255" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1276294" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1276615" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1276692" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1277009" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1277347" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1277898" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1278613" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1278962" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1278997" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1279364" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1279751" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1280894" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1281270" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1281710" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1282232" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1282617" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1283046" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1499605" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679333", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679337", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1680023" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.01" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1216504" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.02" | long name "Холл" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.03" | long name "Ординаторская" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.04" | long name "Кабинет заведующего" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.05" | long name "Комната отдыха после процедуры" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.06" | long name "Комната отдыха после процедуры" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.07" | long name "Помещение ожидания сканирования для пациентов с введённым РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.08" | long name "Процедурная введения РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.09" | long name "Фасовочная" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.10" | long name "Помещение для дневного пребывания амбулаторных пациентов" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.11" | long name "Процедурная" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.12" | long name "Фасовочная" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.13" | long name "Кладовая грязного белья" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.14" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.15" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.16" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.17" | long name ""Активная" палата на 1 койку" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1232493" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.18" | long name ""Активная" палата на 1 койку" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.19" | long name "Моечная" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.20" | long name "Буфетная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1235106" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.21" | long name "Кладовая расходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1235069" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.22" | long name "Пост дежурной медсестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1234728" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.23" | long name "Санпропускник для пациентов" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.24" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233315" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.25" | long name "Кладовая грязного белья" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.26" | long name "Помещение передачи РПФ и РАО" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.27" | long name "Санпропускник (чистая зона)" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.28" | long name "Санпропускник (чистая зона)" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.29" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.30" | long name "Помещение ожидания сканирования пациентов с введенным РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.31" | long name "Комната матерей на 2 койки" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1234147" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.32" | long name "Сестринская" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1234109" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.33" | long name "Техническое помещение ПЭТ/КТ" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.34" | long name "Сканерная ПЭТ/КТ" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.35" | long name "Пультовая ПЭТ/КТ" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.36" | long name "Сканерная ПЭТ/КТ" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.37" | long name "Комната отдыха персонала" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.38" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1216998" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.39" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1216927" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.40" | long name "Санузел для посетителей с доступной кабиной для МГН" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1216961" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.41" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1217363" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.38.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1216935" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.04.1" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.04.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.04.3" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.04.4" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.04.5" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.31.1" | long name "Санузел с душевой" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1234090" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.31.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1234440" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.27.1" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233434" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.27.2" | long name "Санпропускник (грязная зона)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1237442" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.27.3" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233426" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.28.1" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233410" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.28.2" | long name "Санпропускник (грязная зона)" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.28.3" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1233418" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.23.1" | long name "Хранение личных вещей пациентов" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.23.2" | long name "Душевая" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.23.3" | long name "Санпропускник для пациентов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1235930" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.30.1" | long name "Санузел" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.05.1" | long name "Санузел для пациентов с введённым РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.06.1" | long name "Санузел для пациентов с введённым РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.07.1" | long name "Санузел для пациентов с введённым РФП" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.10.1" | long name "Санузел для амбулаторных пациентов" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.17.1" | long name "Тамбур" | SPACE
        IFCSPACE "2.И.17.2" | long name "Санузел с душевой" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1231730" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.18.1" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1231709" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.18.2" | long name "Санузел с душевой" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1231719" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "2.И.15.1" | long name "Шлюз" | SPACE
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 03" | long name "Этаж 03" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 8100.
        contains 421 elements
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:704093", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:704178", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:704759" (+11 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          30 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:704414", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:704536", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:704590" (+27 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:704886", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:705077", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:705188" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:706679", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:706775", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:706872" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:707897", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:708010" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          93 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:708894", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:709048", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:709146" (+90 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          37 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:709419", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:709480", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:711517" (+34 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          50 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:709589", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:709636", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:710741" (+47 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          23 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:709735", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:710942", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:711614" (+20 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:710176", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:710261", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:710319" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:715522", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:715581" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:718785", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:718859", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:718966" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:796485", "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:796719", "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:796904" (+3 more) | parts: 235 IFCMEMBER, 54 IFCWINDOW, 33 IFCPLATE, 6 IFCDOOR | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:797781" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:798357" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:798411" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:798850" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:799475" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:799975" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:800552" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802924" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802986" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:805358" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:806146" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:807128" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:807653" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:809341" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:809988" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:810939" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:812520" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:813086" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:813536" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:813575" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:813608" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:815677" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:816805" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:816910" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:819785" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820203" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820238" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820714" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820744" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820774" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:820799" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:821446" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:822140" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:822637" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:823185" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:823675" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:823744" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:824173" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:824203" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:824233" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:824262" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:825016" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:825628" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:826309" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:826987" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:827525" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII:828354" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1:829177" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" ("Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм": "Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм", "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм": "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:830066" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:830859" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:830890" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:831340" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:832021" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II:832683" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:833141" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:833173" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:833204" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:834255" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:835463" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:835954" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:836687" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:837203" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:837235" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:837964" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:838004" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:838033" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:838063" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:839176" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:839590" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840008" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840067" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840099" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840130" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840547" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840578" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840609" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:840642" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:855910", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:857819", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:857845" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:856426" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856554", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856982", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:857038" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:856655", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:861524", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:861592" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Местоположение, Идентификация
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:856687", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:857085", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861191" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:856755" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          8 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856844", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:857460", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:858414" (+5 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло:856953" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:857187", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859099", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859135" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:857290" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:857381" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:857583" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:857680" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:858345" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858903", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858932" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859333", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859362" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859615" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859721", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859776" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859827", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859860" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:859945" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60:860016" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:860241" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:860421" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:860527" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:860593" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:860730" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:860825" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:860898" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:861091" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861154" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861351", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861402" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861703", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861748" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:877202" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | object type "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | names: "Перекрытие:HIDE SLAB 750:878363" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:884912" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498770" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679370", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679374", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1680060" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.01" | long name "Комната персонала" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.02" | long name "Санузел для посетителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:810889" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03" | long name "Кабинет зам. генерального директора по научно-клинической работе (медицинского директора)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:804668" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.04" | long name "Кабинет зам. медицинского директора (главного врача)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:805323" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.05" | long name "Кабинет зам. главного врача по лечебно-консультативной работе" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:805790" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.06" | long name "Кабинет зам. главного врача по организационно-методической работе" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:806181" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.07" | long name "Кабинет юридического отдела (на 6 рабочих мест)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:806459" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.08" | long name "Рабочее помещение отдела кадров (на 4 рабочих места)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.09" | long name "Группа расчета основных средств и материальных запасов (на 6 рабочих мест)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.10" | long name "Группа расчета основных средств и материальных запасов (на 6 рабочих мест)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:808148" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.11" | long name "Группа расчета с юридическими и физическими лицами (на 6 рабочих мест)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:808869" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.12" | long name "Группа расчета заработаной платы (на 6 рабочих мест)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.13" | long name "Переговорная" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.14" | long name "Кладовая уборочного инвентаря с местом хранения дез. растворов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811397" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.15" | long name "Архив" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.16" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811380" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.17" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811361" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.18" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811343" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.19" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811327" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.20" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811315" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.21" | long name "Кладовая расходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:813000" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.22" | long name "Архив отдела радионуклидной диагностики" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.23" | long name "Серверная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:812076" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.24" | long name "Санузел МГН" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811306" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.25" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:811474" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.26" | long name "Кабинет врачей методистов (на 2 рабочих места)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.27" | long name "Кабинет специалистов (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:801009" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.28" | long name "Кабинет делопроизводителей на (2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:801045" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.29" | long name "Кабинет переводчиков (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:801351" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.30" | long name "Кабинет научной администрации (на 4 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:801711" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.31" | long name "Отдел кадров (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802063" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.32" | long name "Руководитель отдела кадров и заместитель" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802110" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.33" | long name "Кабинет юридического отдела (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802420" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.34" | long name "Кабинет материально-технического снабжения (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802464" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.35" | long name "Кабинет материально-технического снабжения (на 2 рабочих места)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802733" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.36" | long name "Руководитель службы материально-технического снабжения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802776" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.37" | long name "Касса" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802818" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.38" | long name "Кабинет главного бухгалтера и заместителя" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.39" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.40" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.41" | long name "Техническое помещение лифта" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:811878" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03.1" | long name "Помещение ожидания приёма" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:804240" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03.2" | long name "Комната отдыха" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:803854" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03.3" | long name "Переговорная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-3" | object type "Базовый потолок:МВПА-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-3:803232" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03.4" | long name "Кофе-зона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:811981" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.03.5" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:812025" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.04.1" | long name "Помещение ожидания приёма" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:805260" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.05.1" | long name "Помещение ожидания приёма" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.06.1" | long name "Помещение ожидания приёма" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.16.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811388" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.17.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811369" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.18.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811351" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.19.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:811335" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.37.1" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:802854" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.02.1" | long name "Шлюз санузла для посетителей" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.39.1" | long name "Холл" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:813643" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:814390" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.39.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "3.И.39.3" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:815318" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:815570" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.39.4" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:814427" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:815285" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "3.И.40.1" | long name "Шлюз" | SPACE
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 04" | long name "Этаж 04" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 12000.
        contains 494 elements
          89 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:526074", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:526265", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:526364" (+86 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          17 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:526984", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:527232", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:528236" (+14 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          42 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:527386", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:529126", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:529910" (+39 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          50 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:527634", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:527979", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:529015" (+47 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:528765", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:528839", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:530747" (+5 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:532471", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:532778" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          37 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:541855", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:541895", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:541941" (+34 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          21 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:542152", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:542206", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:542239" (+18 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:542513", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:542625", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:542828" (+5 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:543920", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:543971", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:551215" (+11 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561372", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:562076", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:562214" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561517", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561876", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561920" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561615", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561689" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561727", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561818", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562531" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562661", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562717", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563156" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563028" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563190" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563551" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563819" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:564012" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564063", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564196" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564143" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564250", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564323" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:564390" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564703", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564803", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564835" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564756" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565142" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565173", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565346", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:566105" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:565466" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:565574" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:565787" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565824", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565897", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565957" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:566235" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:566255" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:566312" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:566342" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:566664" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:567094" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:567346" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:567741" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II:568082" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:568418" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:568783" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:569058" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:569461" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:571209" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:571809" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:571838" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:572466" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:573097" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:573756" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:871558" | parts: 31 IFCMEMBER, 6 IFCPLATE, 5 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:871823" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:871859" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:871924" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:872043" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:872083", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:874941" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:872147" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:872201", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:924958" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:872248", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:875380" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:872420" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:872492", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:873392" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:872871", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:872913", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:925170" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:873028" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:873079" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:873169" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:873236", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:875414" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:873322" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:873733" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874145", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874182" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874609" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:874772" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:874822" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:875017" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:875043" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:875150" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:875294", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:925086" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:891176" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:891775" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:892487" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:893078" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:893556" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:894136" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:894621" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:895131" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:895623" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:896134" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:896595" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:897178" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:897671" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:898215" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:898790" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:898820" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:898850" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:899216" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:899907" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:899937" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:899967" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:900570" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:901169" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:901199" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:901764" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:901794" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:901824" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:902385" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:902766" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:902796" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:903438" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:903469" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:904900" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:905390" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:909319" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:912336" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:914534" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:918243" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:918279" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:918308" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:918720" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:919135" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:919609" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:920956" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:920987" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:921020" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:921435" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:921815" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:921848" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:922203" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:922626" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:922963" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:923457" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:923891" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:923924" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:924308" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:924341" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:925335" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:925738" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:926145" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:926534" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:926644" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:926676" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:926707" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927528" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927602" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927639" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928267" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928375" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:928908" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | object type "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | names: "Перекрытие:HIDE SLAB 750:929965" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Местоположение, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935554" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935905" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:936254" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:936783" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:937241" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:937664" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:938072" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:940360" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:940703" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:942648" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:943011" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:943045" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:943279" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:943314" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:943347" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:944545" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:945868" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:946963" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:946996" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:947140" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:947173" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:995939", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:996047" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498947" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:1700499" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679407", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679411", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1680097" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.01" | long name "Палата на 1 койку (асептическая) с круглосуточным пребыванием матери" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:934470" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.02" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935207" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.03" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935241" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.04" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935275" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.05" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935310" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.06" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935344" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.07" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935379" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.08" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935414" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.09" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935449" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.10" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935483" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.11" | long name "Палата на 1 койку (септическая) с круглосуточным пребыванием матери" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:935518" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.12" | long name "Игровая комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:938916" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.13" | long name "Санитарная комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927126" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.14" | long name "Комната хранения растворов" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.15" | long name "Помещение для хранения переносной аппаратуры" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.16" | long name "Помещение хранения каталок и кресел-колясок" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:941107" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.17" | long name "Комната хранения расходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:941558" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.18" | long name "Кладовая уборочного инвентаря и хранения дез.средств" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:942183" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.19" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.20" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928363" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.21" | long name "Подсобное помещение" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:941619" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.22" | long name "Душевая для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928255" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.23" | long name "Помещение для временного хранения материалов для анализов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:942636" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.24" | long name "Кладовая чистого белья и постельных принадлежностей" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.25" | long name "Помещение хранения наркотических средств" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:942252" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.26" | long name "Санузел для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927739" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.27" | long name "Санузел для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927731" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.28" | long name "Душевая для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927723" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.29" | long name "Душевая для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927715" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.30" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:930479" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.31" | long name "Буфетная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:931027" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.32" | long name "Кабинет заведующего отделением" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:931567" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.33" | long name "Ординаторская" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:932051" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.34" | long name "Кабинет старшей медицинской сестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:932191" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.35" | long name "Помещение сестры хозяйки отделения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:932631" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.36" | long name "Кабинет научных сотрудников" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:932989" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.37" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:933023" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.38" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:933487" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.39" | long name "Процедурная для приготовления инъекций" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:933527" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.40" | long name "Манипуляционная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:933945" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.41" | long name "Кабинет реабилитационной терапии" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:934440" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.42" | long name "Кладовая временного хранения грязного белья" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.43" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:947041" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:947074" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.44" | long name "Комната родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:928778" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.45" | long name "Комната для консилиумов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:939659" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.46" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:930004" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.47" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.47.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.01.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927688" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.01.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.02.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927516" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.02.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.03.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.03.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.04.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927488" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.04.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:936668" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.05.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927480" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.05.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:936747" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.06.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.06.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.07.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927472" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.07.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.08.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927464" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.08.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.09.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.09.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.10.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927405" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.10.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:938478" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.11.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927393" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.11.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:938513" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.43.1" | long name "Пост медсестер" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.43.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.43.3" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:944239" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:947107" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.43.4" | long name "Помещение дневного пребывания" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:948722" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.43.5" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.46.1" | long name "Холл" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:928943" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:929935" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.46.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.28.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927697" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.29.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927706" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.26.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927747" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.27.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:927759" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.22.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "4.И.19.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928299" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "4.И.20.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:928411" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 05" | long name "Этаж 05" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 15900.
        contains 517 elements
          92 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:667922", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:668175", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:668312" (+89 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:668004", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:668722", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:668785" (+2 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          50 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:669113", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:671760", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:671820" (+47 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:669184", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:669284", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:669924" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          40 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:669402", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:672008", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:673960" (+37 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:669561", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:669639", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:670852" (+4 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          33 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:669769", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:670114", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:670231" (+30 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          17 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:670506", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:670585", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:670706" (+14 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:672388", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:672788", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:676189" (+10 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          17 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2:681116", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2:682281", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2:683088" (+14 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:681857", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:681999", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65:682711" (+5 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:693745", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:693793", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:693989" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50:697181", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50:697458", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50:697539" (+2 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" ("ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:697965", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:698038", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:698115" (+1 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947411", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947422" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947412", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947417", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947418" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:947413", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:947414" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947415", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947416", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947428" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947420" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947423" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947424" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947425" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947426", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947430" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947427", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947433", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947434" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947432" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          7 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947435", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947455", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947456" (+4 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:947436" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:947437" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947438", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947440", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947441" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947439" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:947443" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947444", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947447", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947448" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947445" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947446" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:947450", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:947451", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:947459" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:947452" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947453" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:947454" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947461", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:973576" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:947524" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:947525" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:947526" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:947527" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:947528" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:947529" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:947530", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:947598" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:947531", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:947540", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:947560" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:947532", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:947541" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947533", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947535", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947601" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947534", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947542", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:947600" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:947537" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:947538" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:947539" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:947554" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:947555" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:947556" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:947557" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:947558" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947559", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:947599" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:947561" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:947826" | parts: 31 IFCMEMBER, 6 IFCPLATE, 5 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:947927" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | object type "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | names: "Перекрытие:HIDE SLAB 750:948106" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949571" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:949574", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:949575" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:949577" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949710" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:949761" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953839" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953848" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953855" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953864" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953873" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953880" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953889" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II:953896" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953905" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953914" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:953921" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:953930" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953943" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:953958" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:953964" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953974" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953984" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:953994" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954028" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954040" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954053" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954061" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954072" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954083" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954094" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954105" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954116" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954127" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954138" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954149" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954160" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954171" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954184" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954191" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954198" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954209" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954221" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954228" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954235" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954248" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954261" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954268" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954281" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954288" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954295" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954308" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954319" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954326" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954339" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954346" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954363" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954374" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954435" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954478" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954524" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:954590" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:954597" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:954604" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954615" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954624" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:954633" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954656" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954663" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954670" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954681" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954692" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954699" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954710" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954721" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954730" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954743" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954752" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954759" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954770" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:954777" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954788" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954799" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954814" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:954825" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:954834" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:954841" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:954848" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970295" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970302" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970309" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970316" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970332" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970384" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970391" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970412" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970445" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970493" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970664" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970673" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970682" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970705" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970714" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970723" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970732" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970757" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:970770" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970781" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970790" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:970842" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:970849" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970858" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970865" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970872" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:970879" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970886" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970918" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970937" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970958" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970965" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970993" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:971000" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:995528", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65:995720" | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498799" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679444", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679448", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1680134" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.01" | long name "Палата на 1 койку (асептическая) с круглосуточным пребыванием матери" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970584" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.02" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970594" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.03" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970601" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.04" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970608" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.05" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970615" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.06" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970622" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.07" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970629" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.08" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970636" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.09" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970643" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.10" | long name "Палата на 2 койки с круглосуточным пребыванием матерей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970650" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.11" | long name "Палата на 1 койку (септическая) с круглосуточным пребыванием матери" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970657" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.12" | long name "Игровая комната" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.13" | long name "Санитарная комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970235" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.14" | long name "Комната хранения растворов" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.15" | long name "Помещение для хранения переносной аппаратуры" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.16" | long name "Санитарное помещение" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970799" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.17" | long name "Комната хранения расходных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970808" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.18" | long name "Кладовая уборочного инвентаря и хранения дез.средств" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970826" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.19" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.20" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970405" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.21" | long name "Подсобное помещение" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970815" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.22" | long name "Душевая для персонала" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.23" | long name "Помещение для временного хранения материалов для анализов" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.24" | long name "Кладовая чистого белья и постельных принадлежностей" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.25" | long name "Помещение хранения медикаментов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:970833" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.26" | long name "Санузел для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970361" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.27" | long name "Санузел для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970354" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.28" | long name "Душевая для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970347" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.29" | long name "Душевая для родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970340" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.30" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:970482" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.31" | long name "Буфетная" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.32" | long name "Кабинет заведующего отделением" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970502" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.33" | long name "Ординаторская" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970511" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.34" | long name "Кабинет старшей медицинской сестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970518" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.35" | long name "Помещение сестры хозяйки отделения" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970527" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.36" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970536" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.37" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970543" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.38" | long name "Процедурная для приготовления растворов и инъекций" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970552" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.39.1" | long name "Моечная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970559" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.39" | long name "Перевязочная специализированная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970568" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.40" | long name "Манипуляционная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970577" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.41" | long name "Кладовая временного хранения грязного белья" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.42" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970972" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970979" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.43" | long name "Комната родителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:970428" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.44" | long name "Кабинет заведующего отделом хирургии" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.45" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970473" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.46" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.46.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.01.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.01.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.02.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970288" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.02.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.03.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.03.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.04.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970281" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.04.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970691" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.05.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970274" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.05.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970698" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.06.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.06.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.07.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970267" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.07.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.08.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970260" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.08.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.09.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.09.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.10.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970253" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.10.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970741" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.11.1" | long name "Сан. узел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970246" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.11.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:970748" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.42.1" | long name "Пост медсестер" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.42.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.42.3" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970905" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970986" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.42.4" | long name "Помещение дневного пребывания" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:971007" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.42.5" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.45.1" | long name "Холл" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:970452" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:970466" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.45.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.28.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970324" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.29.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.26.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970368" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.27.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970375" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.22.1" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "5.И.19.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970398" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "5.И.20.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:970419" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 06" | long name "Этаж 06" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 19800.
        contains 581 elements
          21 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:628165", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:628233", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:628321" (+18 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          46 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:628681", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:628860", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:629005" (+43 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          85 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:629209", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:629327", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:630627" (+82 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          50 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:629501", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:629659", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:629829" (+47 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          67 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:629955", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:630099", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:630195" (+64 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:631389", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:631541", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:643433" (+8 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          28 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:631470", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:631575", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125:633769" (+25 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:631803", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:631950", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:634133" (+5 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20:636750", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20:645122", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20:645192" (+8 more) | material: "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200:642694", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200:642787" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          12 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:646641", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:646709", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:650646" (+9 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          16 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:647605", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:647664", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:654217" (+13 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:653611", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:653670" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:661218", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:661292", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50:661410" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50:661516" | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" ("ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:998747" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:999480" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:999547" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:999725" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:999783" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:999817" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ:999912" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30:1000029" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15:1000118" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1000265" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1000416" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1000491" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1000572", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1000738", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1003519" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:1000642" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1000861" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1000957" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001096", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001157", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001385" (+3 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001225", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001276" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001302", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1003270" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30:1001567" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1001802" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60" | DOOR | SLIDING_TO_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60:1001943" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-8" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКвП-8" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКвП-8:1002087" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-7" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-7" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-7:1002183" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-9" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-9" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-9:1002363", "AC_Окно_1Створка:ОКв-9:1002469", "AC_Окно_1Створка:ОКв-9:1002760" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо" | DOOR | SLIDING_TO_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо:1002948" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60:1003115" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1003199", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1006866" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003352", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003439", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1004441" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1003623", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1004565" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1003704", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1004617", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1005843" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1003786", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1004072", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1004108" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1003883", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008970" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1004212", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1005735" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1004253", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1004647", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1004795" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1004321", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1004877", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1005445" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1004919", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1007271" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1004981", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1005681", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1006033" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Местоположение, Идентификация
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1005205" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1005925" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30:1006429" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1006598" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30:1006704" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30:1006773" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60:1007096" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60:1007213" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007741", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007846" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ:1008034" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008141", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008276" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008201", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008324" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008437" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008478" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008515" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1008813" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1008908" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1009046" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1009156" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:1009211" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1009305" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60:1009499" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1009654" | parts: 33 IFCMEMBER, 6 IFCPLATE, 5 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010835" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1010885" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010948" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1011016" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1011037" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1011209" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1011857" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1012023" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1012277" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1012335" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1012722" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1014908" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1015360" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1016660" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1016708" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1016738" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1016770" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1017130" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1017599" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1017919" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1018346" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1018378" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1018416" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1018980" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1019761" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1019792" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1019822" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1019853" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1019883" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1019923" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1020767" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1021336" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1021717" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1022085" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1022118" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1022572" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1022605" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1022637" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1022672" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1023784" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1023821" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1023869" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II:1024267" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1024747" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1027109" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1027408" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1028130" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1029266" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1029881" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1030314" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1030347" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1030474" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1030990" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1031568" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1032139" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1036440" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1037546" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1037985" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1038383" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1039145" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1039178" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1039210" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1039822" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1040244" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1040866" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1042029" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1042412" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1043003" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1043681" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1045770" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1047754" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1049287" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1049875" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1050176" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1050649" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1051378" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1051408" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1051906" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1053040" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1053576" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1054070" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1054570" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1055116" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1055570" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1056538" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1057429" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1057462" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1057810" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1058150" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1058192" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061324" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1061916" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061951" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061986" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1062024" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1063237" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1063312" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1065192" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1065225" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1065258" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1065293" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1065329" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1066333" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | object type "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | names: "Перекрытие:HIDE SLAB 750:1066429" | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Местоположение, Пожарные параметры, Геометрические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1066579" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1066616" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1066969" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1071079" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1071571" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1071917" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1077496" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498976" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1686440" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1658909", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1658913", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679481" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.01" | long name "Лифтовой холл (зона безопасности)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1075531" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.02" | long name "Холл" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1075566" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1077255" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1077444" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.03" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1077475" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.04" | long name "Экспресс-лаборатория" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1075070" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.05" | long name "Кабинет врачей-анестезиологов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1075367" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1070823" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.07" | long name "Санитарный пропускник для мужского персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1074426" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.08" | long name "Санитарный пропускник для женского персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1074004" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.09" | long name "Предоперационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1068270" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.10" | long name "Техническое помещение операционной" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1068621" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.11" | long name "Операционная нейрохирургическая, для хирургии головы и шеи" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1068221" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.12" | long name "Помещение разборки и мытья инструментов оперблока" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1067742" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.13" | long name "Помещение для хранения стерильных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1067759" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.14" | long name "Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1067682" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.15" | long name "Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.16" | long name "Помещение для хранения переносной аппаратуры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1066491" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.17" | long name "Инструментально-материальная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1066502" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.18" | long name "Инструментально-материальная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1066513" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.19" | long name "Помещение для хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1066463" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.20" | long name "Помещение временного хранения использованного белья и послеоперационных отходов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1066475" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.21" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.22" | long name "Комната для хранения передвижного рентгеновского аппарата и переносной аппаратуры" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.23" | long name "Помещение для временного хранения грязного белья, медицинских отходов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1061436" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.24" | long name "Палата интесивной терапии на 3 койки с постом дежурной медсестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1060217" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.25" | long name "Палата интесивной терапии на 1 койку с постом дежурной медсестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1059617" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.26" | long name "Палата интесивной терапии на 1 койку с постом дежурной медсестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1059653" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.27" | long name "Асептическая палата интесивной терапии на 1 койку с постом дежурной медсестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1059689" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.28" | long name "Процедурная подготовки инфузионных систем" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1059491" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.29" | long name "Кабинет дежурных врачей - ординаторская (анестезиолог- реаниматолог)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1059455" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.30" | long name "Помещение старшей медицинской сестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1059419" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.31" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1059383" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.32" | long name "Ординаторская" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1059347" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.33" | long name "Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1067706" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.34" | long name "Буфетная" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.35" | long name "Кладовая чистого белья" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.36" | long name "Комната хранения наркотических препаратов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1066952" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.37" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1066914" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.38" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1068958" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.39" | long name "Санузел для персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1068950" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.40" | long name "Санитарная комната (мойка суден, предметы уборки)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1068997" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.41" | long name "Санитарный пропускник для мужского персонала (отсек общебольничной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1073471" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.42" | long name "Санитарный пропускник для женского персонала (отсек общебольничной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072974" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.43" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1072554" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.44" | long name "Переход" | SPACE
          contains 8 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1077955" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1079741" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1079775" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1079932" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1079957" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1079982" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1080007" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1080032" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.03.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1077483" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.03.2" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.1" | long name "Ожидальная" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1071965" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1072421" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1072454" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06.2" | long name "Санузел для пациентов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1072488" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06.3" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.4" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1071113" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1071537" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06.5" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.6" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.7" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.8" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.06.9" | long name "Коридор" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1069178" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1069464" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1071064" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06.10" | long name "Фильтр для посетителей" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР:1072536" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.06.11" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1069676" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | object type "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-2:1070383" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.07.1" | long name "Санитарный пропускник(отсек использованной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072940" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.07.2" | long name "Санитарный пропускник(отсек стерильной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072932" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.07.3" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069147" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.07.4" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1072522" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.08.1" | long name "Санитарный пропускник(отсек использованной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072961" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.08.2" | long name "Санитарный пропускник(отсек стерильной одежды)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1073963" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.08.3" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069156" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.08.4" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069139" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.42.1" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069089" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.42.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069115" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.42.3" | long name "Санитарный пропускник (отсек для одевания)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072916" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.41.1" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069097" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.41.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1069106" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.41.3" | long name "Санитарный пропускник (отсек для одевания)" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1072924" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.38.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1068967" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.39.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1068975" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.11.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1067784" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.15.1" | long name "Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.24.1" | long name "Слив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1061395" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.24.2" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "6.И.25.1" | long name "Пост медицинской сестры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1061367" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.25.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061259" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.25.3" | long name "Слив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1059557" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.26.1" | long name "Слив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1059549" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.26.2" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061247" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.27.1" | long name "Шлюз" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1061235" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.27.2" | long name "Слив" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1059539" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "6.И.21.1" | long name "Шлюз" | SPACE
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 07" | long name "Этаж 07" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 24000.
        contains 492 elements
          16 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:591882", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:591945", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:592173" (+13 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          41 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:592031", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:592104", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:592250" (+38 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:592343", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:592430", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:593329" (+4 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          103 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:592879", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:592948", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150:593561" (+100 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          15 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:595842", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:600245", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25:600523" (+12 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          40 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:595934", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:596133", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5:597864" (+37 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:596022", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:596700", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:597750" (+2 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          15 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:596284", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:596457", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125:596538" (+12 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          37 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:599893", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:599973", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100:604177" (+34 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:602963", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:603026", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5:603076" (+7 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:603840", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:603980", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5:604013" (+3 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол:624241", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол:624513", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол:624750" (+1 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Акустик": "ADSK_Изоляция_Акустик", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | object type "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | WINDOW | names: "AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1091613", "AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1092214", "AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1092286" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-10" | object type "AC_Окно_2Створки:ОКв-10" | WINDOW | names: "AC_Окно_2Створки:ОКв-10:1092097", "AC_Окно_2Створки:ОКв-10:1092675", "AC_Окно_2Створки:ОКв-10:1092777" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | object type "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | WINDOW | names: "AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1092538" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093235", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093283", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093809" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093325", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093442" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093531" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | object type "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093615", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093639", "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093659" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1093965", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1101383" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1094023" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1094075" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | object type "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | names: "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1094372", "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний:1095739" | parts: 54 IFCMEMBER, 13 IFCWINDOW, 6 IFCPLATE, 1 IFCDOOR | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_OpeningElementCommon, Pset_CurtainWallCommon, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1096746", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1096798" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1096923", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1096987" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1097087", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1101353", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1104699" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1097218", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1101476", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1104461" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1097254", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1104569" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1097392" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1097496" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва:1097573" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1097634" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097709", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097846" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1101531", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1101603" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1101659", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1101759", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1104077" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1101868", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1103961" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1102278" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103070", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103147" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1103327", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1103559", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1103623" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1103473" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1103715", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1103775" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1104221", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1104275", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1104329" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М:1104871" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1104987", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1105065", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107129" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1105166", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1107413" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105397", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105434" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105570" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105730", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1108704" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106018", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106137", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106197" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106271", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106466" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106598", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106625" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106803", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1108163", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1108287" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106935", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1108405" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа:1107071" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107231" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107537", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107616", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107654" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1107920", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1108763" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1108510" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:1108922" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1109031" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1109279" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30:1109426" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо:1109507" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1109574" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1112043" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1112408" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1112775" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1113399" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1113430" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1114064" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1114426" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1114880" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1114911" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1115714" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1115747" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1115779" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1115811" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1116555" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1117160" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1118580" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1119533" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1120223" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1120255" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1121138" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1121169" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1121822" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1121854" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1123444" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1124817" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1125468" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1125884" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1126289" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1127014" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1127494" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1129299" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1129330" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1129361" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1129908" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1130487" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1131034" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV:1131482" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1131940" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1132640" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1132747" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1133250" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1133757" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1135810" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1135842" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1136476" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1137077" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1140363" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1141080" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1141577" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1141968" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1142783" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1144412" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1144792" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1145124" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1145510" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1146200" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1148500" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1148872" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI:1148902" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1149141" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V:1149638" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1150074" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I:1150566" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:1154490" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1155555" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1155589" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1156393" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1157105" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1157142" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1157759" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159084" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159352" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1159624" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1160055" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1160413" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1162035" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168315" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1169461" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1170125" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1170163" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1171373" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1171883" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1171917" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1498828" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCRAILING | object type "Ограждение:ADSK_МГН_h 900" | names: "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1659215", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1659219", "Ограждение:ADSK_МГН_h 900:1679518" (+1 more) | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Местоположение, Геометрические параметры, Маркировка, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.01" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.02" | long name "Холл" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.03" | long name "Комната персонала" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1153017" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.04" | long name "Холодильная камера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ:1158639" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.05" | long name "Рабочая комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1157787" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.06" | long name "Рабочая комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1158090" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.07" | long name "Комната для занятий с персоналом" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1158126" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.08" | long name "Рабочая комната" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1158547" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.09" | long name "Сервисная зона" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1158588" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.10" | long name "Шлюз (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1162935" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.11" | long name "Шлюз (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1162901" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.12" | long name "Помещение выдачи биоматериалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1162886" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.13" | long name "Помещение выдачи биоматериалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1162878" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.14" | long name "Пост дежурного персонала" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.15" | long name "Санпропускник для персонала (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1160271" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.16" | long name "Санпропускник для персонала (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1160260" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.17" | long name "Склад" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.18" | long name "Склад" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.19" | long name "Склад" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.20" | long name "Склад" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.21" | long name "Переговорная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | object type "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-2:1153805" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.22" | long name "Коммутационная" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1156355" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.23" | long name "Кладовая уборочного инвентаря" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159004" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.24" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159044" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.25" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159070" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.26" | long name "Коридор (класс чистоты "К")" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1162780" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1162813" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1162846" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.27" | long name "Кладовая уборочного инвентаря чистой зоны (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1163226" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.28" | long name "Лаборантская класса "В"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1165734" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.29" | long name "Лаборантская класса "С"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1165794" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.30" | long name "Лаборантская класса "В"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1166479" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.31" | long name "Кладовая текущего хранения стерильных материалов" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1165261" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.32" | long name "Шлюз" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.33" | long name "Лифтовой холл" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.34" | long name "Помещение лабораторных газов" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168781" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1170940" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.35" | long name "Кладовая уборочного инвентаря и временное хранение отходов" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.36" | long name "Архив (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | object type "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПН:1172430" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.37" | long name "Лаборантская класса "В"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1167897" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.38" | long name "Лаборантская класса "С"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1166943" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.39" | long name "Лаборантская класса "В"" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1166522" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.40" | long name "Шлюз (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1171346" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.02.1" | long name "Коридор (класс чистоты "К")" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.26.1" | long name "Коридор (класс чистоты "К")" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1160089" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | object type "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-1:1160172" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.26.2" | long name "Коридор (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1160922" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.26.3" | long name "Коридор (класс чистоты "D")" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.26.4" | long name "Коридор (класс чистоты "К")" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1170208" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | object type "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР:1170903" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.26.5" | long name "Коридор (класс чистоты "D")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168369" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.26.6" | long name "Коридор (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1160206" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.09.1" | long name "Помещение подготовки аппаратуры" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | object type "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МВПА-1:1162918" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.15.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1160327" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.15.2" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1160335" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.15.3" | long name "Шлюз (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1160281" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.16.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1160319" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.16.2" | long name "Санузел" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1160311" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.16.3" | long name "Шлюз (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | object type "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | names: "Базовый потолок:МП-3:1160289" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.28.1" | long name "Шлюз входа (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1163702" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.28.2" | long name "Шлюз выхода (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1163998" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.29.1" | long name "Шлюз (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1164311" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.30.1" | long name "Шлюз входа (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1164912" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.30.2" | long name "Шлюз выхода (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1164603" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.37.1" | long name "Шлюз входа (класс чистоты "В")" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.37.2" | long name "Шлюз выхода (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168303" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.38.1" | long name "Шлюз (класс чистоты "С")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168295" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.39.1" | long name "Шлюз входа (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168287" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.39.2" | long name "Шлюз выхода (класс чистоты "В")" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | object type "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МПЧ-1:1168279" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.24.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.24.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159054" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "7.И.25.1" | long name "Шлюз санузла" | SPACE
        IFCSPACE "7.И.25.2" | long name "Душевая" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | object type "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | names: "Базовый потолок:МР-1:1159062" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 08 тех" | long name "Этаж 08 тех" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 28200.
        contains 148 elements
          19 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:578537", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:578941", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20:579085" (+16 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:578689", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:579533", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20:579764" (+4 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | object type "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | names: "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:578779", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:580215", "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120:580294" (+1 more) | material: "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          38 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176:581669", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176:581765", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176:582094" (+35 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176" ("ADSK_Изоляция_Акустик": "ADSK_Изоляция_Акустик", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "Металлический перфорированый лист": "Металлический перфорированый лист") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          24 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | object type "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | names: "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:582843", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:582937", "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75:583038" (+21 more) | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          20 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150" | object type "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150" | names: "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150:587986", "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150:588023", "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150:588103" (+17 more) | material: "ADSK_Сэндвич-панель_Профилированная белая" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, Местоположение, Пожарные параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30:1174712" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1174819" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1174907" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1174965" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175112", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175155" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175286", "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175565" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15:1175524" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175639" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо" | object type "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | names: "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо:1175720" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | object type "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175777", "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175794" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "ADSK_Древесина_Береза мореная": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОК-3а" | object type "AC_Окно_1Створка:ОК-3а" | WINDOW | names: "AC_Окно_1Створка:ОК-3а:1176606", "AC_Окно_1Створка:ОК-3а:1176732" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Местоположение, Идентификация, Пожарные параметры, Теплофизические параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1176806" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1177647" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1178620" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1180038" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1181516" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1183555" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII:1184588" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1185297" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1:1185663" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1:1186019" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III:1186073" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2:1186578" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" ("ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм": "ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | object type "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | FLOORING | names: "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2:1187625" | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" ("ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм": "ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1189481" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1190342" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1190356" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1190391" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1191034" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1191983" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1193141" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | object type "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | names: "Перекрытие:IFC SPACE:1499009" | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Пожарные параметры, Геометрические параметры, Qto_SlabBaseQuantities
        IFCSPACE "8.И.01" | long name "Венткамера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1189413" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "8.И.02" | long name "Венткамера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1189457" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "8.И.03" | long name "Венткамера" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.04" | long name "Венткамера" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.05" | long name "Венткамера" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.06" | long name "Венткамера" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | object type "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ:1190304" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "8.И.07" | long name "Венткамера" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.08" | long name "Венткамера" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.08.1" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.08.2" | long name "Коридор" | SPACE
        IFCSPACE "8.И.08.3" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1190997" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры
        IFCSPACE "8.И.08.4" | long name "Тамбур" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | object type "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | names: "Базовый потолок:ВЭ:1193995" | property sets: Pset_CoveringCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Местоположение, Пожарные параметры, Теплофизические параметры, Строительные параметры

Types
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" | STANDARD | 160 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" | STANDARD | 329 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л:1539374, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л:1539374:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" | STANDARD | 340 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1555090, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" | STANDARD | 648 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" | STANDARD | 177 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" | STANDARD | 83 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_87,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20" | STANDARD | 4 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич250 шт20 20" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120" | STANDARD | 137 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575713, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575713:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1575847, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1575847:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575932, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575932:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 10 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:872248, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:872248:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1576160, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1576160:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1576382, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1576382:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1576440, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1576440:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1576579, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1576579:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1576625, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1576625:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1576681, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1576681:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1577050, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1577050:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла:1577254, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла:1577254:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1577363, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1577363:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1577488, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1577488:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1578078, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1578078:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578165, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578165:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578238, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578238:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1578275, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1578275:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1578582, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1578582:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1578629, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1578629:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1578744, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1578744:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1579167, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1579167:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1579390, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1579390:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579487, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579487:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579508, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579508:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1579636, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1579636:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1579750, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1579750:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1580170, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1580170:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1580295, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1580295:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1011037, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1011037:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1580399, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1580399:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1580599, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1580599:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1580670, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1580670:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30:1580786, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30:1580786:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1580931, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1580931:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30:1581127, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30:1581127:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1009156, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1009156:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30:1581330, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30:1581330:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1011209, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1011209:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581773, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581773:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1581830, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1581830:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR:1581913, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR:1581913:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581979, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581979:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582159, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582159:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582323, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582323:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30:1582406, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30:1582406:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:871823, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:871823:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30:1582792, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30:1582792:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30:1582896, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30:1582896:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1582945, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1582945:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:871859, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:871859:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1206501, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1206501:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:857680, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:857680:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1583497, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1583497:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1583612, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1583612:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30:1583659, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30:1583659:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" ("Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм": "Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм", "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм": "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" | STANDARD | 175 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" | STANDARD | 57 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" | STANDARD | 90 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" | STANDARD | 86 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_100" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич65" | STANDARD | 12 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" | STANDARD | 33 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_75" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCURTAINWALLTYPE "Витраж:ОСКS_Витраж внутренний" | 17 occurrences | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Теплофизические параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОК-3.2" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОК-3.2:1311907, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Окна_ПВХ белый", "Остекление": "Стекло", "Каркас/Импост": "ADSK_Окна_ПВХ белый", "Остекление": "<Unnamed>", "Переплет": "Переплет", "Отлив": "ADSK_Окна_ПВХ белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а:1316141, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859721, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859721:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317605, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317605:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1317706, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1317706:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317866, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317866:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318009, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318009:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 22 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856844, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856844:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 9 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:873028, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:873028:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 18 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861154, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861154:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318676, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318676:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:860825, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:860825:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60:1318907, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60:1318907:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:861091, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:861091:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1319094, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1319094:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1197716, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1197716:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 22 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856554, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856554:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1319699, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1319699:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:947529, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:947529:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1319881, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1319881:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 8 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:856655, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:856655:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:872201, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:872201:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:857290, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:857290:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-2" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-2:1320617, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-3" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1320677, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:860898, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:860898:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093615, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 16 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:855910, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:855910:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 10 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:857187, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:857187:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1097634, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1097634:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321665, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321665:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо:1321951, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо:1321951:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30:1322214, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30:1322214:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п:1322496, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1322620, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1322620:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1322907, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1323039, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1323268, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1323268:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323496, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323496:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323549, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323549:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1323712, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1323712:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1174819, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1174819:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла:1323997, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла:1323997:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30:1324180, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30:1324180:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1324283, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1324283:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1003199, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1003199:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324494, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324494:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС:1324775, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС:1324775:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ:1324924, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ:1324924:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1325161, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1325161:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1325612, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1325612:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30:1325894, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30:1325894:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:860421, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:860421:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 8 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:860527, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:860527:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1326163, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1326163:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1097392, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1097392:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60:1326293, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60:1326293:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо:1326496, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо:1326496:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М:1326630, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М:1326630:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а:1327565, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а:1327565:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП:1327731, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП:1327731:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1327963, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1203376, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1203376:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо:1328281, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо:1328281:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30:1328454, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30:1328454:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1328529, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1328529:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC:1328639, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC:1328639:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа:1328714, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа:1328714:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1328844, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1328844:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30:1329026, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30:1329026:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1329173, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1329173:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1а" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1329248, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1329405, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1329405:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1329467, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св:1329542, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св:1329542:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329614, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329614:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 15 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:856687, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:856687:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1330034, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1330034:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 8 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:872420, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:872420:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1203774, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1203774:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв:1330267, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв:1330267:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 13 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861351, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861351:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1330732, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1330732:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1330809, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1330809:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:859945, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:859945:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30:1331100, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30:1331100:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1005925, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1005925:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859615, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859615:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859827, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859827:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5" | STANDARD | 2 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_52,5" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1010885, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1010885:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010948, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010948:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60:1197386, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60:1197386:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1198218, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1198218:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1198315, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1198315:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858903, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858903:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1198705, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1198705:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199205, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199205:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1199437, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1199437:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1199806, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1199806:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC:1200006, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC:1200006:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:857381, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:857381:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200444, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200444:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1200875, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1200875:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1201133, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1201133:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201297, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201297:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1202254, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1202254:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1202351, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1202351:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1202669, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1202669:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1000957, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1000957:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1203289, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1203289:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1203657, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1203657:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204646, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204646:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1204948, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1204948:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа:1205256, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа:1205256:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1205360, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1205360:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва:1205478, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва:1205478:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва:1205757, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва:1205757:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа:1205893, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа:1205893:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1206032, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1206032:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1206264, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1206264:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1206399, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1206399:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:860593, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:860593:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:874822, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:874822:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206870, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206870:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207097, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207097:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1207536, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1207536:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо:1208018, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо:1208018:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1208259, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1208259:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1208827, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1208827:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо:1208937, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо:1208937:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209186, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209571, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-4" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-4:1209668, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1:1209777, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-5" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-5:1209894, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1210743, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1210743:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" | STANDARD | 10 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт50" ("ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая", "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая (2)": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VII" ("ADSK_Древесина_Ламинат белый": "ADSK_Древесина_Ламинат белый", "пробковая подложка - 3 мм": "пробковая подложка - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_ФП-1" ("Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм": "Конструкция фальшпола "Перфатен Атлант Солид" - 145 мм", "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм": "Стяжка самовыравнивающаяся "Ветонит - 3000" - 5 мм") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Наличник": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:856426, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:856426:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:856755, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:856755:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло:856953, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло:856953:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:857583, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:857583:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:858345, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:858345:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859333, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859333:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60:860016, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60:860016:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:860241, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:860241:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:860730, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:860730:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861703, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861703:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" | STANDARD | 16 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_65" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561372, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561372:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561517, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561517:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561615, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561615:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561727, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561727:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562661, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562661:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Наличник": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563028, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563028:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563190, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563190:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563551, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563551:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563819, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563819:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:564012, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:564012:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564063, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564063:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564143, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564143:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564250, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564250:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:564390, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:564390:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564703, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564703:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564756, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564756:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565142, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565142:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565173, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565173:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:565466, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:565466:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:565574, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:565574:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:565787, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:565787:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 13 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565824, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565824:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:566235, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:566235:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:872043, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:872043:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:873079, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:873079:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:873733, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:873733:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874145, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874145:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874609, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874609:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:875150, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:875150:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949710, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949710:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2" | STANDARD | 17 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_125 2" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" | STANDARD | 6 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт50" ("ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный": "ADSK_Кладка_Кирпич_Рядовой_Керамический одинарный", "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая": "ADSK_Штукатурка_Гладкая белая") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947412, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947412:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947415, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947415:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947420, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947420:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947423, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947423:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947424, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947424:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947432, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947432:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947439, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947439:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947445, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947445:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947446, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947446:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:947452, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:947452:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:947454, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:947454:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:947538, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:947538:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:947927, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:947927:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Внутренняя_шт20" | STANDARD | 11 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200" | STANDARD | 2 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:999480, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:999480:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:999547, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:999547:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ:999912, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ:999912:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30:1000029, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30:1000029:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15:1000118, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15:1000118:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1000265, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1000265:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1000491, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1000491:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:1000642, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:1000642:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001096, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001096:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001225, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001225:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001302, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001302:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30:1001567, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30:1001567:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1001802, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1001802:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60" | DOOR | SLIDING_TO_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60:1001943, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60:1001943:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКвП-8" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКвП-8:1002087, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-7" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-7:1002183, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-9" | WINDOW | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-9:1002363, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо" | DOOR | SLIDING_TO_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо:1002948, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо:1002948:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60:1003115, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60:1003115:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003352, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003352:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1003786, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1003786:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1003883, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1003883:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30:1006429, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30:1006429:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1006598, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1006598:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30:1006704, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30:1006704:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30:1006773, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30:1006773:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60:1007096, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60:1007096:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60:1007213, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60:1007213:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007741, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007741:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ:1008034, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ:1008034:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008141, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008141:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008201, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008201:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008437, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008437:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008478, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008478:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008515, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008515:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1008813, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1008813:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1009046, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1009046:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:1009211, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:1009211:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1009305, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1009305:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60:1009499, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60:1009499:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1011857, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1011857:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_II" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:HIDE SLAB 750" | FLOOR | 1 occurrence | material: "ADSK_Бетон_Железобетон" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол" | STANDARD | 4 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ_200_Звукоизол" ("ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Акустик": "ADSK_Изоляция_Акустик", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | WINDOW | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1091613, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-10" | WINDOW | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_2Створки:ОКв-10:1092097, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_2Створки:ОКв-11" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1092538, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093235, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093325, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОКв-1п" | WINDOW | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093531, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва:1097573, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва:1097573:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097709, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097709:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1101868, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1101868:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1102278, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1102278:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103070, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103070:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М:1104871, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М:1104871:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1105166, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1105166:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105397, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105397:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105570, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105570:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105730, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105730:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106018, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106018:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106271, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106271:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106598, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106598:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106803, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106803:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106935, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106935:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа:1107071, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа:1107071:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107231, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107231:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107537, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107537:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1107920, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1107920:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1108510, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1108510:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:1108922, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:1108922:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1109031, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1109031:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30:1109426, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30:1109426:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо:1109507, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо:1109507:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_IV" ("Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм": "Плитка керамическая на клеевом составе "Зика-Керам-103" - 12 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VI" ("Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм": "Эпоксидное покрытие системы "Sikafloor MultiDur ES-31" - 3 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_V" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм": "Обмазочная гидроизоляция "Вебер.тек 822" в 2 слоя с гидроизоляционной лентой по периметру помещения - 2 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_I" ("Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"": "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin"", "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм": "Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛВ+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-2" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПН" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛФ+ОКР" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МВПА-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МП-3" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МПЧ-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:МР-1" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176" | STANDARD | 38 occurrences | material: constituents "Базовая стена:OCKS_Перегородка_ГКЛ звукоизоляция_176" ("ADSK_Изоляция_Акустик": "ADSK_Изоляция_Акустик", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2)": "ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный", "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная": "ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная", "Металлический перфорированый лист": "Металлический перфорированый лист") | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:OCKS_Сэндвич-панель_150" | STANDARD | 20 occurrences | property sets: Pset_WallCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30:1174712, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30:1174712:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1174907, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1174907:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1174965, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1174965:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175112, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175112:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175286, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175286:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15:1175524, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15:1175524:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175639, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175639:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо:1175720, AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо:1175720:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCDOORTYPE "AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Металл_Окрашенный_Белый матовый", "Панель": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Монтажный зазор": "ADSK_Древесина_Береза мореная", "Каркас/Импост": "ADSK_Древесина_Береза мореная") | property sets: AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175777, AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175777:1, Pset_DoorCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCWINDOWTYPE "AC_Окно_1Створка:ОК-3а" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Фурнитура": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Остекление": "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное", "Каркас/Импост": "ADSK_Полимеры_ Поливинилхлорид_(ПВХ) белый", "Отлив": "ADSK_Металл_Сталь оцинкованная", "Монтажный зазор": "<Unnamed>") | property sets: AC_Окно_1Створка:ОК-3а:1176606, Pset_WindowCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-1" ("sika": "sika", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_III" ("Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм": "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон", "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол": "ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" ("ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм": "ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" | FLOORING | 1 occurrence | material: constituents "Перекрытие:OCKS_Пол_ТИП_VIII-2" ("ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм": "ADSK_Плитка_Керамогранит бежевый_600х600мм", "ADSK_Бетон": "ADSK_Бетон") | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCSLABTYPE "Перекрытие:IFC SPACE" | FLOOR | 1 occurrence | material: "Объем этажи" | property sets: Pset_SlabCommon, Геометрические параметры
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ГКЛА**+ОКРВ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка
  IFCCOVERINGTYPE "Базовый потолок:ВЭ" | CEILING | 1 occurrence | property sets: Pset_CoveringCommon, Теплофизические параметры, Строительные параметры, Маркировка

Property sets
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Комната персонала 3.И.01" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Санузел для посетителей 3.И.02" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Кабинет зам. генерального директора по научно-клинической работе (медицинского директора) 3.И.03" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Кабинет зам. медицинского директора (главного врача) 3.И.04" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Кабинет зам. главного врача по лечебно-консультативной работе 3.И.05" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Кабинет зам. главного врача по организационно-методической работе 3.И.06" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Кабинет юридического отдела (на 6 рабочих мест) 3.И.07" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Рабочее помещение отдела кадров (на 4 рабочих места) 3.И.08" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon: 620 more contents on 620 objects not shown
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 151 objects (151 IFCSPACE)
    CeilingCovering = "Подвесной потолок из съемных алюминиевых реек шириной 150 мм, комплектной системы АЛБЕС на профиле "Омега-150", RAL 9010" (IFCLABEL)
    FloorCovering = "Керамогранитная плитка" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Кафельная плитка" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 136 objects (136 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Окраска" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 34 objects (34 IFCSPACE)
    CeilingCovering = "Подвесной потолок из съемных металлических кассет 600х600 мм, комплектной системы ARMSTRONG, RAL 9010" (IFCLABEL)
    FloorCovering = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Окраска" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 33 objects (33 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Керамогранитная плитка" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Кафельная плитка" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 25 objects (25 IFCSPACE)
    CeilingCovering = "Подвесной потолок из съемных минераловолокнистых акустических плит 600x600 мм, комплектной системы ARMSTRONG "Bioguard acoustic", RAL 9010" (IFCLABEL)
    FloorCovering = "Ламинат" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Окраска" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 22 objects (22 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Чистые панели" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 19 objects (19 IFCSPACE)
    CeilingCovering = "Подвесной потолок из съемных минераловолокнистых акустических плит 600x600 мм, комплектной системы ARMSTRONG "Bioguard acoustic", RAL 9010." (IFCLABEL)
    FloorCovering = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Окраска" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 16 objects (16 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Керамогранитная плитка" (IFCLABEL)
    WallCovering = "Окраска" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements: 44 more contents on 192 objects not shown
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Комната персонала 3.И.01" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Санузел для посетителей 3.И.02" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Кабинет зам. генерального директора по научно-клинической работе (медицинского директора) 3.И.03" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Кабинет зам. медицинского директора (главного врача) 3.И.04" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Кабинет зам. главного врача по лечебно-консультативной работе 3.И.05" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Кабинет зам. главного врача по организационно-методической работе 3.И.06" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Кабинет юридического отдела (на 6 рабочих мест) 3.И.07" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Рабочее помещение отдела кадров (на 4 рабочих места) 3.И.08" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon: 620 more contents on 620 objects not shown
  Местоположение | properties | on 1142 objects (677 IFCWALL, 218 IFCCOVERING, 107 IFCDOOR, 99 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "1" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 750 objects (363 IFCWALL, 191 IFCCOVERING, 101 IFCDOOR, 85 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "6" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 657 objects (305 IFCWALL, 174 IFCCOVERING, 89 IFCDOOR, 84 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "5" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 641 objects (290 IFCWALL, 174 IFCCOVERING, 88 IFCDOOR, 84 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "4" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 618 objects (299 IFCWALL, 141 IFCCOVERING, 84 IFCDOOR, 68 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "7" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 529 objects (269 IFCWALL, 126 IFCCOVERING, 66 IFCDOOR, 60 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "3" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 438 objects (142 IFCWALL, 138 IFCCOVERING, 75 IFCDOOR, 68 IFCSPACE)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "-1" (IFCTEXT)
  Местоположение | properties | on 313 objects (154 IFCCOVERING, 81 IFCDOOR, 68 IFCSPACE, 6 IFCWINDOW)
    Номер корпуса = "И" (IFCTEXT)
    Номер секции = "-" (IFCTEXT)
    Этаж = "2" (IFCTEXT)
  Местоположение: 3 more contents on 166 objects not shown
  Идентификация | properties | on 697 objects (697 IFCDOOR)
    Назначение = "М" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 20 objects (20 IFCWINDOW)
    Назначение = "-" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 16 objects (16 IFCWINDOW)
    Назначение = "ОП" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Назначение = "В" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 7 objects (7 IFCDOOR)
    Назначение = "Н" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 6 objects (6 IFCCURTAINWALL)
    Назначение = "Перегородка" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Вместимость = 0. (IFCREAL)
    Вместимость МГН = 0. (IFCREAL)
    Группа = "NA" (IFCTEXT)
    Доступность для МГН = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Имя = "Комната персонала" (IFCTEXT)
    Класс чистоты = "0" (IFCTEXT)
    Мокрое = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Назначение = "NA" (IFCTEXT)
    Номер = "3.И.01" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Вместимость = 0. (IFCREAL)
    Вместимость МГН = 0. (IFCREAL)
    Группа = "NA" (IFCTEXT)
    Доступность для МГН = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Имя = "Санузел для посетителей" (IFCTEXT)
    Класс чистоты = "0" (IFCTEXT)
    Мокрое = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Назначение = "NA" (IFCTEXT)
    Номер = "3.И.02" (IFCTEXT)
  Идентификация: 626 more contents on 626 objects not shown
  Отделка помещений | properties | on 101 objects (101 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Керамогранитная плитка" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из съемных алюминиевых реек шириной 150 мм, комплектной системы АЛБЕС на профиле "Омега-150", RAL 9010" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Кафельная плитка" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 86 objects (86 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из гипсокартонных листов комплектной системы "КНАУФ" с высококачественной отделкой под покрытие краской на основе водной эмульсии стойкой к обработке дезинфицирующими средствами" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Окраска" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 50 objects (50 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Керамогранитная плитка" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из съемных алюминиевых реек шириной 150 мм, комплектной системы АЛБЕС на профиле "Омега-150", RAL 9010" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Кафельная плитка" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 35 objects (35 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из огнестойких гипсокартонных листов комплектной системы "КНАУФ-ФАЙЕРБОРД"/ Подвесной потолок из съемных металлических планок шириной 300 мм, комплектной системы ARMSTRONG "Metal Biogard, F-L 600", RAL 9010" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Окраска" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 30 objects (30 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из съемных металлических кассет 600х600 мм, комплектной системы ARMSTRONG, RAL 9010" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Окраска" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 25 objects (25 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Ламинат" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из съемных минераловолокнистых акустических плит 600x600 мм, комплектной системы ARMSTRONG "Bioguard acoustic", RAL 9010" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Окраска" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 24 objects (24 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Керамогранитная плитка" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок из влагостойких гипсокартонных листов комплектной системы "КНАУФ" с устройством звукоизоляции из минераловатных плит "ROKWOOL"" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Кафельная плитка" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений | properties | on 21 objects (21 IFCSPACE)
    Отделка пола = "Гомогенное напольное покрытие" (IFCTEXT)
    Отделка потолка = "Подвесной потолок категории "Ч"- для чистых помещений, из металлических кассет 600x 600* мм (c антибактериальным порошковым покрытием и заделкой швов специальным герметиком), комплектной системы типа "Контур" ("ФАРМИНЖИНИРИНГ"), RAL 9003" (IFCTEXT)
    Отделка стен = "Чистые панели" (IFCTEXT)
    Устойчивость отделки = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Отделка помещений: 77 more contents on 256 objects not shown
  Пожарные параметры | properties | on 466 objects (466 IFCWALL)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Предел огнестойкости = "NA" (IFCTEXT)
    Противопожарная преграда = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" (IFCTEXT)
    Тип противопожарной преграды = "NA" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 262 objects (262 IFCWALL)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Предел огнестойкости = "NA" (IFCTEXT)
    Противопожарная преграда = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" (IFCTEXT)
    Тип противопожарной преграды = "NA" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 243 objects (243 IFCCOVERING)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "OCKS_Пол_ТИП_I" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 240 objects (240 IFCWALL)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Предел огнестойкости = "NA" (IFCTEXT)
    Противопожарная преграда = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" (IFCTEXT)
    Тип противопожарной преграды = "NA" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 182 objects (182 IFCWALL)
    Класс пожарной опасности = "NA" (IFCTEXT)
    Предел огнестойкости = "NA" (IFCTEXT)
    Противопожарная преграда = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Тип = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" (IFCTEXT)
    Тип противопожарной преграды = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 176 objects (176 IFCSPACE)
    Дымоудаление = "Естественное" (IFCTEXT)
    Зона безопасности = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Категория пожарной и взрывопожарной опасности = "-" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности полов = "-" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности потолка = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности стен = "NA" (IFCTEXT)
    Класс функциональной пожарной опасности = "Ф3.4" (IFCTEXT)
    Наличие АУПТ = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Номер пожарного отсека = 1. (IFCREAL)
    Постоянное пребывание людей = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Путь эвакуации = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Тип = "н/н" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 169 objects (169 IFCWALL)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Предел огнестойкости = "NA" (IFCTEXT)
    Противопожарная преграда = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" (IFCTEXT)
    Тип противопожарной преграды = "NA" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры | properties | on 168 objects (168 IFCCOVERING)
    Воспламеняемость = "NA" (IFCTEXT)
    Горючесть = "NA" (IFCTEXT)
    Дымообразующая способность = "NA" (IFCTEXT)
    Класс пожарной опасности материала = "NA" (IFCTEXT)
    Распространение пламени = "NA" (IFCTEXT)
    Тип = "МР-1" (IFCTEXT)
    Токсичность = "NA" (IFCTEXT)
  Пожарные параметры: 287 more contents on 3411 objects not shown
  Геометрические параметры | properties | on 132 objects (132 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 0. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 870. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 915. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 82 objects (82 IFCSPACE)
    Высота в чистоте = 2400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 81 objects (81 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2149. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 0. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 870. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 913. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 67 objects (67 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 0. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 750. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 790. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 64 objects (64 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 0. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 2100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 1290. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 55 objects (55 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 0. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 1000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 1040. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 43 objects (43 IFCDOOR)
    Высота порога = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Процент остекления = 30. (IFCREAL)
    Ширина в свету = 1500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 1540. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    Высота в чистоте = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Геометрические параметры: 4334 more contents on 4816 objects not shown
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 35 objects (35 IFCSPACE)
    Height = 2400. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 24 objects (24 IFCSPACE)
    Height = 3000. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCSPACE)
    Height = 2900. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Height = 2800. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Height = 3800. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Height = 2200. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    GrossPerimeter = 75244.0886694862 [MILLI METRE]
    Height = 2400. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    GrossPerimeter = 75174.1005693398 [MILLI METRE]
    Height = 2400. [MILLI METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities: 524 more contents on 537 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 75. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 1.42792499999991 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.124943437499993 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 361.499999999987 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 1.42792499999991 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.124943437499995 [CUBIC_METRE]
    Width = 87.5 [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 100. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 13.6875238584506 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.05312857876759 [CUBIC_METRE]
    Height = 3650. [MILLI METRE]
    Length = 3825.00653656181 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 13.6875238584506 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.05312857876761 [CUBIC_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 100. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 11.2694325800254 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.69041488700381 [CUBIC_METRE]
    Height = 3650. [MILLI METRE]
    Length = 3031.26577534942 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 11.2694325800254 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.69041488700381 [CUBIC_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.216600071047983 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 6.58825216104242 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.79059025932509 [CUBIC_METRE]
    Height = 3650. [MILLI METRE]
    Length = 1805.00059206642 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 6.58825216104242 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.790590259325082 [CUBIC_METRE]
    Width = 120. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 1.78500000043989 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0446250000109972 [CUBIC_METRE]
    Height = 3400. [MILLI METRE]
    Length = 512.500000129378 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 1.78500000043989 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0446250000109985 [CUBIC_METRE]
    Width = 25. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 100. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (3): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (4): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 17.67625 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.6514375 [CUBIC_METRE]
    Height = 3950. [MILLI METRE]
    Length = 4550.00000000001 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 17.67625 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.65143750000002 [CUBIC_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 100. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 2.465 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2773125 [CUBIC_METRE]
    Height = 3400. [MILLI METRE]
    Length = 668.75 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 2.465 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.277312500000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 112.5 [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ADSK_Изоляция_Минеральная_Вата минеральная: Width = 100. [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный (2): Width = 12.5 [MILLI METRE]
    ADSK_Обшивка_Гипсокартон обычный: Width = 12.5 [MILLI METRE]
    GrossSideArea = 0.821250041625784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.102656255203223 [CUBIC_METRE]
    Height = 3650. [MILLI METRE]
    Length = 168.750011404324 [MILLI METRE]
    NetSideArea = 0.821250041625784 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.102656255203222 [CUBIC_METRE]
    Width = 125. [MILLI METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 2430 more contents on 2440 objects not shown
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 648 objects (648 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 520 objects (520 IFCMEMBER)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 340 objects (340 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 329 objects (329 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 243 objects (243 IFCCOVERING)
    Reference = "OCKS_Пол_ТИП_I" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 177 objects (177 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 175 objects (175 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 168 objects (168 IFCCOVERING)
    Reference = "МР-1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators: 220 more contents on 2775 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 648 objects (648 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 340 objects (340 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 329 objects (329 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 177 objects (177 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 175 objects (175 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 160 objects (160 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 137 objects (137 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 90 objects (90 IFCWALL)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall: 16 more contents on 401 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 595 objects (595 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 45" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_150" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 272 objects (272 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 45" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_112,5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 254 objects (254 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 154 objects (154 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 45" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_125" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 127 objects (127 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 45" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ с одной стороны_62,5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 112 objects (112 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 87 objects (87 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 45" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Перегородка_ГКЛ_25" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 81 objects (81 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Внутренняя_Кирпич120 шт20 шт20" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon: 32 more contents on 775 objects not shown
  Теплофизические параметры | properties | on 3245 objects (1900 IFCWALL, 1341 IFCCOVERING, 4 IFCCURTAINWALL)
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 0. (IFCREAL)
    Сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
    Ударный шум = 0. (IFCREAL)
  Теплофизические параметры | properties | on 592 objects (592 IFCDOOR)
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 37. (IFCREAL)
    Остекленная = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Приведенное сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
    Тип защиты = "NA" (IFCTEXT)
  Теплофизические параметры | properties | on 564 objects (557 IFCWALL, 7 IFCCURTAINWALL) | on 1393 type objects
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 0. (IFCREAL)
    Сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
  Теплофизические параметры | properties | on 112 objects (112 IFCDOOR)
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 37. (IFCREAL)
    Остекленная = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Приведенное сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
    Тип защиты = "NA" (IFCTEXT)
  Теплофизические параметры | properties | on 26 objects (26 IFCWINDOW)
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 0. (IFCREAL)
    Сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
    Тип заполнения = "ОСП" (IFCTEXT)
    Тип проветривания = "-" (IFCTEXT)
  Теплофизические параметры | properties | on 22 objects (22 IFCWINDOW)
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 0. (IFCREAL)
    Сопротивление теплопередаче = 0. (IFCREAL)
    Тип заполнения = "ОСП" (IFCTEXT)
    Тип проветривания = "ПО" (IFCTEXT)
  Теплофизические параметры | properties | on 1 object (1 IFCDOOR) | on 301 type objects
    Воздухопроницание = 0. (IFCREAL)
    Звукоизоляция = 37. (IFCREAL)
  Строительные параметры | properties | on 1768 objects (1768 IFCWALL)
    Материал = "ГКЛ" (IFCTEXT)
    Наружная = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Несущий элемент = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Строительные параметры | properties | on 658 objects (658 IFCWALL)
    Материал = "Кирпич" (IFCTEXT)
    Наружная = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Несущий элемент = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Строительные параметры | properties | on 422 objects (422 IFCDOOR) | on 132 type objects
    Материал = "Дерево" (IFCTEXT)
  Строительные параметры | properties | on 283 objects (283 IFCDOOR) | on 169 type objects
    Материал = "Метал" (IFCTEXT)
  Строительные параметры | properties | on 243 objects (243 IFCCOVERING) | on 243 type objects
    Материал = "Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin" - 5 мм Грунтовка "Uzin" Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм Стяжка из ц.п. раствора М250 (с фиброармированием) - 90 мм Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк (внахлест с проклейкой швов) Пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 (с пропиткой антипиренами) ГОСТ 15588-86 - 50 мм Звукоизолирующий слой "Шуманет-100" (внахлест с проклейкой швов) (только для типов пола "I(а)", "I(Та)", "I(Та)ус.") - 3 мм" (IFCTEXT)
  Строительные параметры | properties | on 168 objects (168 IFCCOVERING) | on 168 type objects
    Материал = "Подвесной потолок из съемных металлических алюминеевых реек шириной 150 мм, комплектной системы АЛБЕС на профиле "Омега-150", RAL 9010 с устройством утеплителя из минераловатных плит "ROKWOOL" толщиной 50 мм" (IFCTEXT)
  Строительные параметры | properties | on 122 objects (122 IFCCOVERING) | on 122 type objects
    Материал = "Плиты керамогранитные на клеевом составе "Зика-Керам-203" - 15 мм Грунтовка "Вебер прим. флор" Стяжка из ц.п. раствора М250 (с фиброармированием) - 82 мм Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк (внахлест с проклейкой швов) Пенополистирольные плиты ПСБ-С-35 (с пропиткой антипиренами) ГОСТ 15588-86 - 50 мм Звукоизолирующий слой "Шуманет-100" (внахлест с проклейкой швов) (только для типа пола "III(а)") - 3 мм" (IFCTEXT)
  Строительные параметры | properties | on 114 objects (114 IFCWINDOW)
    Материал = "ADSK_Стекло_Прозрачное бесцветное" (IFCTEXT)
  Строительные параметры: 32 more contents on 960 objects not shown
  Маркировка | properties | on 648 objects (648 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП11" (IFCTEXT)
    Обозначение = "СП 163.1325800.2014" (IFCTEXT)
    Позиция = "ГКЛ150" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 340 objects (340 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП7" (IFCTEXT)
    Обозначение = "СП 163.1325800.2014" (IFCTEXT)
    Позиция = "ГКЛ112ОС" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 329 objects (329 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП2" (IFCTEXT)
    Обозначение = "ГОСТ 530-2012" (IFCTEXT)
    Позиция = "ПК120Ш20" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 243 objects (243 IFCCOVERING) | on 243 type objects
    Наименование = "ТИП I" (IFCTEXT)
    Обозначение = "СП 29.13330.2011" (IFCTEXT)
    Позиция = "ТИП I" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 177 objects (177 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП8" (IFCTEXT)
    Обозначение = "СП 163.1325800.2014" (IFCTEXT)
    Позиция = "ГКЛ125ОС" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 175 objects (175 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП5" (IFCTEXT)
    Обозначение = "СП 163.1325800.2014" (IFCTEXT)
    Позиция = "ГК62ОС" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 168 objects (168 IFCCOVERING) | on 168 type objects
    Наименование = "МР-1" (IFCTEXT)
    Обозначение = "ГОСТ Р 58324-2018" (IFCTEXT)
    Позиция = "МР-1" (IFCTEXT)
  Маркировка | properties | on 160 objects (160 IFCWALL) | on 1 type object
    Наименование = "ТИП3" (IFCTEXT)
    Обозначение = "ГОСТ 530-2012" (IFCTEXT)
    Позиция = "ПК120Ш40" (IFCTEXT)
  Маркировка: 222 more contents on 2384 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 59 objects (59 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 1290. [MILLI METRE]
    Width = 2150. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 56 objects (56 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 915. [MILLI METRE]
    Width = 2150. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 44 objects (44 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 915. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 34 objects (34 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 913. [MILLI METRE]
    Width = 2149. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 34 objects (34 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 2149. [MILLI METRE]
    Width = 913. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 33 objects (33 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 2150.00000000001 [MILLI METRE]
    Width = 915. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 28 objects (28 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 1040. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 26 objects (26 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 1799.99999999998 [MILLI METRE]
    Height = 1040. [MILLI METRE]
    Width = 2150. [MILLI METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 70 more contents on 313 objects not shown
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 12 objects (6 IFCCURTAINWALL, 6 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "ОСКS_Витраж внутренний" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 8 objects (6 IFCOPENINGELEMENT, 2 IFCDOOR)
    Reference = "11МПро EIW15" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 3 objects (2 IFCOPENINGELEMENT, 1 IFCDOOR)
    Reference = "7МО" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 3 objects (2 IFCOPENINGELEMENT, 1 IFCDOOR)
    Reference = "3МС" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "2л" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "2в" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "1лв" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 67 objects (67 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "2л" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 36 objects (36 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 34 objects (34 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1лв" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "5а" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1в" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 20 objects (20 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "5ла" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 20 objects (20 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "3л" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 20 objects (20 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "2в" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon: 149 more contents on 460 objects not shown
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 143 objects (143 IFCDOOR)
    Area = 1.96725 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 915. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 101 objects (101 IFCDOOR)
    Area = 2.7735 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 1290. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 83 objects (83 IFCDOOR)
    Area = 1.962037 [SQUARE_METRE]
    Height = 2149. [MILLI METRE]
    Width = 913. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 68 objects (68 IFCDOOR)
    Area = 1.6985 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 790. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 63 objects (63 IFCDOOR)
    Area = 2.236 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 1040. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 55 objects (55 IFCDOOR)
    Area = 3.311 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 1540. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    Area = 2.230662 [SQUARE_METRE]
    Height = 2149. [MILLI METRE]
    Width = 1038. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCDOOR)
    Area = 2.2317 [SQUARE_METRE]
    Height = 2150. [MILLI METRE]
    Width = 1038. [MILLI METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 32 more contents on 161 objects not shown
  Pset_CoveringCommon | properties | on 243 objects (243 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Пол_ТИП_I" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 168 objects (168 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "МР-1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 122 objects (122 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Пол_ТИП_III" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 110 objects (110 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Пол_ТИП_IV" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 95 objects (95 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ГКЛ+ОКР" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 94 objects (94 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ГКЛФ+ОКР" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 69 objects (69 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "МВПА-1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 63 objects (63 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "OCKS_Пол_ТИП_V" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CoveringCommon: 18 more contents on 377 objects not shown
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    ADSK_Бетон: Width = 90. [MILLI METRE]
    ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол: Width = 50. [MILLI METRE]
    GrossArea = 24.030450299838 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 24.030450299838 [SQUARE_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
    Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin": Width = 5. [MILLI METRE]
    Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм: Width = 5. [MILLI METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    NetArea = 1.66629456140343 [SQUARE_METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    NetArea = 1.51129048418814 [SQUARE_METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    NetArea = 24.030450299838 [SQUARE_METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOVERING)
    NetArea = 3.10193344101282 [SQUARE_METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    ADSK_Бетон: Width = 90. [MILLI METRE]
    ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол: Width = 50. [MILLI METRE]
    GrossArea = 16.2899860425688 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 16.2899860425688 [SQUARE_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
    Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin": Width = 5. [MILLI METRE]
    Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм: Width = 5. [MILLI METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    ADSK_Бетон: Width = 90. [MILLI METRE]
    ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол: Width = 50. [MILLI METRE]
    GrossArea = 10.7895364115892 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 10.7895364115892 [SQUARE_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
    Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin": Width = 5. [MILLI METRE]
    Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм: Width = 5. [MILLI METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    ADSK_Бетон: Width = 90. [MILLI METRE]
    ADSK_Изоляция_Полимерная_Пенополистирол: Width = 50. [MILLI METRE]
    GrossArea = 11.7732190264639 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 11.7732190264639 [SQUARE_METRE]
    Width = 150. [MILLI METRE]
    Гомогенное напольное покрытие "Nora" на клею "Uzin": Width = 5. [MILLI METRE]
    Нивелирующая масса "Uzin" - 5 мм: Width = 5. [MILLI METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities: 1169 more contents on 1316 objects not shown
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 11 objects (11 IFCCURTAINWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОСКS_Витраж внутренний" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WindowCommon | properties | on 114 objects (114 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Cтеклопакет_25 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-1п" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-11" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-1а" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-10" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-9" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОК-3а" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ОКв-3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon: 13 more contents on 12 objects not shown
  Pset_PlateCommon | properties | on 72 objects (72 IFCPLATE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_Глухая_25 мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 61 objects (61 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 2050. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 52 objects (52 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 900.000000000003 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 27 objects (27 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 249.999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 18 objects (18 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 820.000014110341 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 17 objects (17 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 500.000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 16 objects (16 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 2100. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 15 objects (15 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 990.000000000002 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon | properties | on 14 objects (14 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "50х100 мм" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 300.000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_MemberCommon: 103 more contents on 300 objects not shown
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 17 objects (17 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.3125 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.62 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0102500000000001 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.3125 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.62 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0102499999999998 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.3125 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.62 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0102499999999999 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.3125 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.62 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01025 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.14 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.270000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00450000000000004 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.0424999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.0799999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00124999999999998 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.14 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.270000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00449999999999994 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.234499993595159 [SQUARE_METRE]
    NetSurfaceArea = 0.468999987190318 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00764999978650535 [CUBIC_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities: 207 more contents on 423 objects not shown
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00433125000000005 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00317187500000002 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.0172124995196371 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00703125000000008 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00358750006173277 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00358750655116579 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00358749338710156 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    NetVolume = 0.00339063822562658 [CUBIC_METRE]
  Qto_PlateBaseQuantities: 41 more contents on 51 objects not shown
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 23 objects (23 IFCWINDOW)
    Area = 0.416 [SQUARE_METRE]
    Height = 650. [MILLI METRE]
    Width = 640. [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 3.425 [SQUARE_METRE]
    Height = 1250. [MILLI METRE]
    Width = 2740. [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Height = 850.000000000002 [MILLI METRE]
    Width = 990.000000000005 [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 3.175 [SQUARE_METRE]
    Height = 1250. [MILLI METRE]
    Width = 2540. [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Height = 2025. [MILLI METRE]
    Width = 725. [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Height = 850.000000000002 [MILLI METRE]
    Width = 725. [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Height = 2025. [MILLI METRE]
    Width = 625.000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Height = 249.999999999999 [MILLI METRE]
    Width = 1529.99995730106 [MILLI METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 78 more contents on 113 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Reference = "IFC SPACE" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Reference = "HIDE SLAB 750" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "IFC SPACE" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "HIDE SLAB 750" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 13 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    GrossArea = 1.00000012390137 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.750000092926025 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.00000012390137 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.750000092926025 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10400.0012390137 [MILLI METRE]
    Width = 750.000000000001 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1.00000012390137 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.750000092926023 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.00000012390137 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.750000092926023 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10400.0012390137 [MILLI METRE]
    Width = 749.999999999998 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1779.76773798088 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 444.94193449522 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1779.76773798088 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 444.941972108494 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 257822.718771708 [MILLI METRE]
    Width = 250. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1431.80808522473 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 357.952021306181 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1431.80808522473 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 357.950553564281 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 183040.529892545 [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1431.80808418006 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 357.952021045014 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1431.80808418006 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 357.950553303114 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 183040.530611036 [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1431.80808309521 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 357.952020773803 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1431.80808309521 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 357.950553031903 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 183040.531357162 [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1921.12163266475 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 480.280408166188 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1921.12163266475 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 480.280802662316 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 262146.14515112 [MILLI METRE]
    Width = 250. [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1431.80808470239 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 357.952021175597 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1431.80808470239 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 357.950553433697 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 183040.530251791 [MILLI METRE]
    Width = 249.999999999999 [MILLI METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 3 more contents on 3 objects not shown
  Pset_RailingCommon | properties | on 62 objects (62 IFCRAILING)
    Height = 900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "ADSK_МГН_h 900" (IFCIDENTIFIER)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCRAILING)
    Length = 14794.4536041818 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCRAILING)
    Length = 9365.24147087111 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Length = 14793.64099151 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Length = 9364.43941525357 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Length = 2683.28157299975 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Length = 2347.87137637478 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 4024.92235949962 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 3354.10196624969 [MILLI METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities: 21 more contents on 26 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 9 (IFCINTEGER)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingSystemCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Reference = "Сведения о проекте" (IFCIDENTIFIER)
  Общие данные по разделу | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Исполнитель = "ЧУ ГК Ростаом ОЦКС" (IFCTEXT)
    Нормативные документы = "ЦГЭ.ЦИМ-2.1" (IFCTEXT)
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л:1539374 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7л:1539374:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1555090 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575713 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1575713:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1575847 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1575847:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575932 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1575932:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:872248 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:872248:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1576160 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1576160:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1576382 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1576382:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1576440 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1576440:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1576579 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:1576579:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1576625 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1576625:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1576681 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1576681:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1577050 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МП EI30:1577050:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла:1577254 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7ла:1577254:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1577363 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1577363:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1577488 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:1577488:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1578078 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1578078:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578165 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578165:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578238 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7М:1578238:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1578275 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1578275:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1578582 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1578582:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1578629 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1578629:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1578744 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI15:1578744:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1579167 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:1579167:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1579390 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:1579390:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579487 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579487:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579508 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПо EI30:1579508:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1579636 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1579636:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1579750 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1579750:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1580170 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1580170:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1580295 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1580295:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1011037 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1011037:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1580399 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1580399:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1580599 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1580599:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1580670 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМ:1580670:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30:1580786 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПR EI30:1580786:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1580931 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМ:1580931:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30:1581127 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI30:1581127:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1009156 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1009156:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30:1581330 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПо EI30:1581330:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1011209 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:1011209:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581773 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581773:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1581830 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1581830:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR:1581913 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМR:1581913:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581979 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1581979:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582159 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:1582159:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582323 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1582323:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30:1582406 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI30:1582406:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:871823 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:871823:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30:1582792 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПа EI30:1582792:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30:1582896 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПа EI30:1582896:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1582945 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1582945:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:871859 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:871859:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1206501 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:1206501:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:857680 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:857680:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1583497 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7:1583497:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1583612 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМо:1583612:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30:1583659 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМП ЕI30:1583659:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОК-3.2:1311907 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_3Створки_ГОСТ23166-99:ОК-4а:1316141 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859721 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859721:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317605 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317605:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1317706 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1317706:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317866 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1317866:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318009 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:1318009:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856844 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856844:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:873028 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:873028:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861154 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:861154:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318676 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:1318676:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:860825 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:860825:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60:1318907 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIS60:1318907:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:861091 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:861091:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1319094 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:1319094:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1197716 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПтр EI30:1197716:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856554 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:856554:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1319699 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3а:1319699:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:947529 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:947529:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1319881 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП EI30:1319881:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:856655 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:856655:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:872201 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:872201:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:857290 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:857290:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-2:1320617 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-3:1320677 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:860898 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:860898:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093615 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:855910 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:855910:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:857187 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:857187:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1097634 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1097634:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321665 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EI30:1321665:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо:1321951 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Мо:1321951:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30:1322214 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПСо EIS30:1322214:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКвП-1п:1322496 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1322620 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1322620:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1322907 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1323039 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1323268 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1323268:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323496 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323496:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323549 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1323549:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1323712 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1323712:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1174819 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1174819:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла:1323997 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6ла:1323997:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30:1324180 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПС EIS30:1324180:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1324283 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1324283:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1003199 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМC:1003199:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324494 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПС EI30:1324494:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС:1324775 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМС:1324775:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ:1324924 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМ:1324924:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1325161 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1325161:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1325612 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1325612:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30:1325894 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМПо EIS30:1325894:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:860421 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:5МПтр EI30:860421:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:860527 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПтр EI30:860527:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1326163 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1326163:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1097392 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1097392:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60:1326293 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EI60:1326293:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо:1326496 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:Н-7Мо:1326496:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М:1326630 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:Н-5М:1326630:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а:1327565 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7а:1327565:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП:1327731 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МП:1327731:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1327963 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1203376 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1203376:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо:1328281 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМо:1328281:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30:1328454 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПС EIS30:1328454:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1328529 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МС:1328529:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC:1328639 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МC:1328639:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа:1328714 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1МCа:1328714:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1328844 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМС:1328844:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30:1329026 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСо EI30:1329026:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1329173 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСо EI30:1329173:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1а:1329248 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1329405 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1329405:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКвП-1а:1329467 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св:1329542 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Св:1329542:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329614 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:1329614:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:856687 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лв:856687:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1330034 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1330034:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:872420 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:872420:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1203774 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лСв:1203774:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв:1330267 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лСв:1330267:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861351 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1в:861351:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1330732 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МП EI30:1330732:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1330809 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EI30:1330809:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:859945 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:859945:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30:1331100 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI30:1331100:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1005925 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:1005925:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859615 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:859615:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859827 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:859827:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1010885 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1010885:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010948 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:1010948:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60:1197386 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МПт EIS60:1197386:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1198218 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW15:1198218:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1198315 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1198315:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858903 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI30:858903:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1198705 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW15:1198705:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199205 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПRС EI30:1199205:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1199437 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1199437:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1199806 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1199806:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC:1200006 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМRC:1200006:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:857381 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI30:857381:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200444 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МСо:1200444:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1200875 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лва:1200875:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1201133 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ва:1201133:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201297 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:1201297:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1202254 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1202254:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1202351 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3C:1202351:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1202669 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1202669:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1000957 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:1000957:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1203289 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1203289:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1203657 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1Св:1203657:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204646 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3л:1204646:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1204948 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2в:1204948:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа:1205256 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСRа:1205256:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1205360 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1205360:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва:1205478 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3Сва:1205478:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва:1205757 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСва:1205757:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа:1205893 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСRа:1205893:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1206032 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1206032:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1206264 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1206264:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1206399 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1206399:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:860593 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:860593:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:874822 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:874822:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206870 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1206870:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207097 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МС:1207097:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1207536 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МRСо:1207536:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо:1208018 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМо:1208018:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1208259 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:1208259:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1208827 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:1208827:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо:1208937 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМСо:1208937:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209186 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1209571 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-4:1209668 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-4.1:1209777 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-5:1209894 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1210743 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лС:1210743:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:856426 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:856426:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:856755 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIWS60:856755:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло:856953 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ло:856953:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:857583 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:857583:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:858345 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:858345:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859333 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПо EIW30:859333:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60:860016 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМП EIS60:860016:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:860241 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:860241:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:860730 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПо EIW30:860730:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861703 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лв:861703:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561372 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561372:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561517 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:561517:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561615 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5Са:561615:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561727 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:561727:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562661 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:562661:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563028 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563028:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563190 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:563190:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563551 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563551:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563819 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:563819:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:564012 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лСв:564012:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564063 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564063:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564143 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564143:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564250 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:564250:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:564390 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3ла:564390:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564703 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564703:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564756 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:564756:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565142 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565142:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565173 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2:565173:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:565466 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:565466:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:565574 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:565574:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:565787 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:565787:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565824 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:565824:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:566235 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2л:566235:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:872043 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:1МПт EI30:872043:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:873079 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:873079:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:873733 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:873733:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874145 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874145:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874609 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW15:874609:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:875150 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:875150:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949710 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:11МПро EIW30:949710:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947412 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947412:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947415 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947415:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947420 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947420:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947423 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947423:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947424 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5ла:947424:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947432 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5а:947432:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947439 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лв:947439:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947445 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947445:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947446 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:947446:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:947452 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2а:947452:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:947454 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лва:947454:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:947538 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2Му:947538:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:947927 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3:947927:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:999480 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2ва:999480:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:999547 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5л:999547:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ:999912 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМ:999912:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30:1000029 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСR EI30:1000029:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15:1000118 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо EI15:1000118:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1000265 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМО:1000265:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1000491 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1000491:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:1000642 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМу:1000642:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001096 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1001096:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001225 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001225:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001302 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лС:1001302:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30:1001567 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:2МПтр EI30:1001567:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1001802 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1001802:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60:1001943 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:9лМПСRо* EIS60:1001943:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКвП-8:1002087 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-7:1002183 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-9:1002363 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо:1002948 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:10МRСо:1002948:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60:1003115 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПСо* EI60:1003115:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003352 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2С:1003352:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1003786 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1003786:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1003883 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1003883:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30:1006429 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:3МПтр EI30:1006429:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1006598 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МRC:1006598:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30:1006704 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МRСo EI30:1006704:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30:1006773 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МПСо EI30:1006773:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60:1007096 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI60:1007096:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60:1007213 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МПС EI60:1007213:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007741 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1М:1007741:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ:1008034 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:1лМ:1008034:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008141 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008141:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008201 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСRа EI30:1008201:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008437 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008437:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008478 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСRа EI30:1008478:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008515 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МП EI60:1008515:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1008813 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1008813:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1009046 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМП EI60:1009046:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:1009211 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3в:1009211:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1009305 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МО:1009305:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60:1009499 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7лМПСо EI60:1009499:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1011857 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПо EI60:1011857:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1091613 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_2Створки:ОКв-10:1092097 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_2Створки:ОКв-11:1092538 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093235 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093325 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОКв-1п:1093531 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва:1097573 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМСва:1097573:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097709 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3лМПСа EI30:1097709:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1101868 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI30:1101868:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1102278 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПо EI30:1102278:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103070 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:3МПСа EI30:1103070:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М:1104871 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2М:1104871:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1105166 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МС:1105166:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105397 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1105397:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105570 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105570:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105730 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МПСо EI15:1105730:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106018 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106018:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106271 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1106271:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106598 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМCо:1106598:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106803 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106803:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106935 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2МСо:1106935:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа:1107071 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМСа:1107071:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107231 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107231:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107537 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5МСо:1107537:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1107920 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМСо:1107920:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1108510 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПСо EI15:1108510:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:1108922 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМПо* EI30:1108922:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1109031 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:5лМС:1109031:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30:1109426 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:2лМПС EI30:1109426:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо:1109507 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:7МСо:1109507:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30:1174712 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6МПо EI30:1174712:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1174907 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6Мо:1174907:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1174965 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1174965:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175112 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175112:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175286 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175286:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15:1175524 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4лМП EIS15:1175524:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175639 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМП EI30:1175639:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо:1175720 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Двупольная_Деревянная:6лМо:1175720:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175777 | predefined | on 1 type object
  AC_Дверь_Однопольная_Деревянная:4МП EI30:1175777:1 | predefined | on 1 type object
  AC_Окно_1Створка:ОК-3а:1176606 | predefined | on 1 type object