IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "C:UsersandreAppDataLocalPackages48598BIMMars.313206BE35C60_69nt0n7apwq86LocalCache896-15-ВК(1,2,3,ПТ).ifc"
Time stamp: "2021-12-22T09:45:23"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "21.1.20.44 - Exporter 21.4.0.0 - Alternate UI 21.4.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)"

People and organizations
  Person "anna1869@yandex.ru" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "anna1869@yandex.ru" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2021 (RUS)" version "2021" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2021 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1631274812 (2021-09-10T11:53:32Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  MASSFLOWRATEUNIT: derived
  ROTATIONALFREQUENCYUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "896-15-ПТ1" | long name "Расширение и реконструкция Нацианально медицинского исследовательского центра ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава России" | phase "Р"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 44′ 57.789001″ | longitude 37° 38′ 4.304809″ | elevation above sea level 203500.
    IFCBUILDING "Корпус ядерной медицины" | long name "Корпус ядерной медицины" | postal address: "Адрес проекта", "55.7493858337402", "37.6345291137695"
      IFCBUILDINGSTOREY "Покрытие" | long name "Покрытие" | object type "Уровень:ADSK_Стрелка_Проектная_Вверх_Имя уровня" | elevation 32250.
        contains 11 elements
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102" | object type "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102" | names: "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102:1647777", "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102:1648041", "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102:1648077" (+3 more) | material: materials ("Металл", "Полимер") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_QuantityTakeOff
          3 x IFCFLOWSEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75" | object type "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75" | names: "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75:1658436", "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75:1661871", "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75:1663054" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Pset_FlowSegmentDuctSegment, Pset_FlowSegmentPipeSegment, Pset_QuantityTakeOff
          1 x IFCFLOWFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | object type "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | names: "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные:1662162" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Pset_QuantityTakeOff
          1 x IFCFLOWFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | object type "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | names: "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные:2432526" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Pset_QuantityTakeOff

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ADSK_ВоронкаВодосточная_Электрообогрев_DN110:С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102" | 6 occurrences
  IFCPIPESEGMENTTYPE "Типы трубопроводов:ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75" | 3 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>"
  IFCPIPEFITTINGTYPE "ADSK_ДетальСтальнаяСварная_Отвод_ГОСТ17375-2001:Исполнение 1_Оцинкованные" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>"

Property sets
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWSEGMENT)
    Reference = "ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Reference = "Исполнение 1_Оцинкованные" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWSEGMENT)
    Reference = "ADSK_Стальная водогазопроводная_Оцинкованная_ГОСТ3262-75" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Reference = "Исполнение 1_Оцинкованные" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_FlowSegmentDuctSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 726.419582579922 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_FlowSegmentDuctSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 1188.40814371734 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_FlowSegmentDuctSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 777.552299045992 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_FlowSegmentPipeSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 726.419582579922 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_FlowSegmentPipeSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 1188.40814371734 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_FlowSegmentPipeSegment | properties | on 1 object (1 IFCFLOWSEGMENT)
    Length = 777.552299045992 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 10 (IFCINTEGER)